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经济部分

唱标报告

招标文件编号：GZ201209 -XYWYQ
	投标人全称
	云龙

	序

号
	合同

包号
	投标项目名称
	投标总价

（万元）
	交货期
	交货

地点

	1
	1
	网络产品设备费
	
	按用户要求
	按用户要求

	2
	2
	服务器设备费
	
	按用户要求
	按用户要求

	3
	3
	综合布线系统主材料及工程费
	
	按用户要求
	按用户要求

	4
	4
	软件系统配置费（含应用系统软件开发费）
	
	按用户要求
	按用户要求

	5
	5
	系统集成费、工程费
	
	按用户要求
	按用户要求

	6
	6
	UPS电源系统费
	
	按用户要求
	按用户要求

	7
	7
	微机费
	
	按用户要求
	按用户要求

	8
	8
	其它设备费
	
	按用户要求
	按用户要求

	9
	9
	培训费
	
	按用户要求
	按用户要求

	10
	10
	机房装修费
	
	按用户要求
	按用户要求

	11
	11
	其它费用
	
	按用户要求
	按用户要求

	12
	12
	不可预见费用
	
	按用户要求
	按用户要求

	投标总价（小写）：

	备注： 


投标人：             法人授权代表：

（公章）                                       （签章）

                                             20年9月20日

设备及软件报价明细表

网络设备

	序号
	名称
	型号
	数量
	单价

	1
	核心交换机
	华为S5700-48TP-SI(DC)
	1
	

	2
	楼节点交换机
	华为S5700-48TP-SI(AC)
	7
	

	3
	桌面点交换机
	华为S5700-24TP-SI(AC)
	34
	

	4
	数据库服务器
	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)
	1
	

	5
	Mail服务器
	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)
	1
	

	6
	WWW服务器
	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)
	1
	

	7
	Proxy（代理）服务器
	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)
	1
	

	8
	其它服务器（FTP、DNS、VOD等）
	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)
	1
	

	9
	UPS
	山特C2KRS


	1
	

	10
	PC1
	ASUS华硕CM6731-C23C
	102
	

	11
	投影仪1套
	明基MS502
	1
	

	12
	网络打印机
	富士施乐 CP205 
	1
	

	13
	彩色喷墨打印机
	佳能 IX6580 A3+
	1
	

	14
	激光打印机
	三星CLP-326
	1
	

	15
	扫描仪
	EPSON V30SE
	1
	

	16
	刻录机
	三星 SE-208AB 
	1
	

	17
	数码相机
	索尼 DSC-W630
	1
	

	18
	数字摄像机
	波粒百万高清网络数字摄像机/BL-5720QPA/QP
	1
	

	19
	实物投影仪
	鸿合HV-8100
	1
	


商务部分

投标函
投  标  函

XX医科大学校园校园网建设第一期工程中心：
我方收到XX医科大学校园校园网建设第一期工程中心招标文件，经详细研究，决定参加该设备招标项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供该招标文件所有设备的制造（购买）及技术服务，投标总价为人民币大写：                  ，人民币小写RMB：       1279130        。

2、我方现提交的投标文件为：投标文件正本一份，副本四份。

3、如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国招标投标法》和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我方同意按招标文件规定，交纳足额的履约保证金。

投标人（公章）：

地址：          电话：

网址：            传真：无

联系人：                    邮编：

                                 202年9月20日

投标人承诺函

投标人承诺函
                      项目名称：  XX医科大学校园校园网建设第一期工程
日     期：     20年9月20日  
致：XX医科大学校园校园网建设第一期工程中心
很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表 本公司  ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价（综合单价）为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定尽快修复/重新更换，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件和《中华人民共和国招标投标法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：                  

招标人公章：     
          20年9月20日

投标人关于资格的声明函
投标人关于资格的声明函
                     项目名称:  XX医科大学校园校园网建设第一期工程  
                     日    期：     2012年9月20日         
致：XX医科大学校园校园网建设第一期工程中心
本投标人愿意针对本项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、

陈述均是真实的、准确的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

                            法人授权代表签字：

投标人名称（公章）：
法定代表人身份证明书
（法定代表人姓名）        在（投标人名称）   本

信息产业有限公司  任（职务名称） 总经理  职务，是（投标人名称）
本信息产业有限公司   的法定代表人。

特此证明。

                                      （投标人全称）                                             

20年  9月  20日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

             身份证号码：

              电    传：无

              网    址：              邮政编码：

投标人法定代表人授权委托书

投标人法定代表人授权委托书

项目名称: XX医科大学校园校园网建设第一期工程
日    期:  2012年9月20日

致: XX医科大学校园校园网建设第一期工程中心
本信息产业有限公司 是中华人民共和国合法企业,法定地址: 公寓。特授权   代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签暑全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签暑的所有

文件（在授权书有效期内签暑的）不因授权的撤消而失效。

                              投标人法定代表人签名：

                               职务：总经理

投标人公章：

投标人委托代理人身份证明
售后服务内容及优惠条款
2.8.1投标产品质保
	序号
	名称
	型号
	数量
	保修时间

	1
	核心交换机
	华为S5700-48TP-SI(DC)
	1
	2

	2
	楼节点交换机
	华为S5700-48TP-SI(AC）
	7
	2

	3
	桌面交换机
	华为S5700-24TP-SI(AC)
	31
	2

	4
	数据库服务器
	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)
	1
	2

	5
	Mail服务器
	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)
	1
	2

	6
	WWW服务器
	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)
	1
	2

	7
	Proxy（代理）服务器
	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)
	1
	2

	8
	其它服务器（FTP、DNS、VOD等）
	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)
	1
	2

	9
	UPS
	山特C2KRS


	1
	2

	10
	PC1
	ASUS华硕CM6731-C23C
	102
	3

	11
	投影仪1套
	爱普生EB-C35X
	1
	3

	12
	网络打印机
	富士施乐 CP205 
	1
	3

	13
	彩色喷墨打印机
	佳能 IX6580 A3+
	1
	3

	14
	激光打印机
	三星CLP-326
	1
	3

	15
	扫描仪
	EPSON V30SE
	1
	3

	16
	刻录机
	三星 SE-208AB 
	1
	3

	17
	数码相机
	索尼 DSC-W630
	1
	3

	18
	数字摄像机
	波粒百万高清网络数字摄像机/BL-5720QPA/QP
	1
	2

	19
	实物投影仪
	鸿合HV-8100
	1
	1


售后服务

本系统自验收签字起进入网络系统保修阶段，同时保证遇到问题时，重庆分公司技术人员在2小时内到达现场。保证在三年内实行免费的维护工作。 

● 完成网络系统验收合格后，单位相关人员的技术培训；

● 提交相关的竣工资料；

● 协助用户完成网络系统定期的自检；

● 对网络系统出现的问题，做到随叫随到，及时解决；
● 自验收合格日进入工程保修期（见工程合同）。

● 在保修期内，如在正常使用情况下系统出现故障，我公司将免费进行维修或更换；若非正常情况下系统出现故障，我公司将免费进行网络系统故障的排除，如需更换零部件，将只收成本费。

● 保修期终止后，重庆分公司技术人员对该网络系统终身维护，但须适当收费。保修期后可根据用户的要求，签订维修合同，定期上门进行各种检测、试验及经常性的维护保养，并出具检验报告，若出现任何问题，及时到现场进行技术服务。

本公司的服务分三部份实施，分别是售前服务、售中服务、售后服务。

2.8.1.1售前服务标准及措施（YZSEVER-1）

为用户免费设计

提供网络系统设计、环境设计、系统最佳性能设计等。

例如网络系统的构成，所需环境、操作平台、操作环境（NT环境等）。

2.8.1.2售中服务标准及措施（YZSEVER-2）

● 为用户提供网络产品的到货验收办法、验收清单等，重庆分公司技术人员与用户技术老师一起，逐一开箱数量检查设备外观是否有损坏、型号是否正确，数量是否齐全等。同时登记设备型号、数量、序列号最终形成《设备到货清单》，经双方签字，通过硬件验收。

● 提供深造技术培训。

● 设备功能验收。对所有设备进行集中配置，观察其工作状态，检验其功能，确认达到合同要求，验收达到合同要求，验收完毕，我公司负责整理验收报告，交付用户，双方签字通过验收。

● 交付文档资料我公司在网络系统安装调试时将负责向用户提交以下主要文档：

①设备参数配置

②设备安装记录及总结

③设备间的详细联线及跳线图

④设备使用维护注意事项

⑤各相关设备使用说明书、质保卡、驱动程序等。

2.8.1.3售后服务标准及措施
2.8.2售后服务

售后服务是为保证系统安全、可靠、高效的运作。各子网络系统安装完毕后，将以网络系统交给用户，使用户人员能够独立使用，并进行简单的故障诊断排除。

为了使《山西医科大学校园校园网建设第一期工程》项目更能展现出快速感和优越性，我公司特提供了如下服务：
咨询服务

客户使用过程中，出现固障或不正常现象随时通过电话或书面提出问题，我公司通过电话解决并派人员到现场服务。

维修服务

● 公司设有专门的维修售后服务部门为客户提供专业的技术服务。客户通过电话8008863013可以得到有效的服务支持。

● 除故障维修服务外，提供定期的保养，登记使用情况，保证网络系统正常运行。公司对全部网络系统提供三年的免费保修服务。保修期外，提供长期的维护。

设备扩充服务
● 对用户：以优惠价格提供各种部件，协助用户完善功能。

● 对用户在网络系统方面的扩充要求，在技术可行的前提下，提供优质、优价、快速的服务。

硬件设备服务

对于硬件设备,提供功能扩充,备件供应上门维护等服务。
软件更新服务

当各系统的软件更新时我方协助用户进行网络系统的更新提高，并免费提供软件的新版本，使用户的网络系统处于先进的水平及最完善的状态。

定期回访服务

●技术性回访

了解在工程施过程中所采用的新材料、新技术、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决，同时也便于总结经验，获取科学依据，为改进、完善和推广创造条件。

●保修期满前的回访
   在保修期即将结束之前对客户进行回访。

   ●回访及保修记录

对所有的回访和保修都做记录并提交书面报告，作技术归档。

（后附：1、工程回访记录单等）

维保方案

网络系统技术要求

     网络系统达到产品设计说明书要求，控制可靠灵活。

我方将提供详细的竣工资料及有关的技术咨询。

我方将提供维修及指导手册，内容包括：

● 设备安装说明

● 主要设备及配件的明细说明

● 维修及错误检查指示，包括日常维修细则

● 所推荐之备用零件及清洗剂

● 附有制造商名称、地址及地方代理（如适用）之材料

● 制造商指引，包括施工图纸等性质的印刷品。

我方负责保持网络系统的正常运行和用户的正常使用，定期对系统

进行调试和维修。

我方为网络系统提供三年免费保修服务。在保修期内我方免费为用户维修指派维修工作人员按时对本分包工程包括的物料和设备提供维修及保养。在用户提出维修事项通知后二小时内到现场进行维修。

不属保修范围的情况

● 因不正常操作及人为或自然灾害引起的故障。

● 自行拆卸改变设备的结构及任何部分后造成的损坏。

● 非我方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

● 对于以上人为因素或不可抗拒因素造成硬件损坏，我公司提供有偿服务。

● 对于用户人为改动网络系统设备的位置，造成设备损坏和因此产生的网络系统恢复工作由用户提供有偿服务。

免费保修期

我公司为本工程提免费保修期为三年，自设备（网络系统）验收移交之日起开始计算。保修期内设备出现故障，保证在2个小时内作出回应

维护服务

保修期后，既进入维保期。维保期服务方案同保修期，我们提供终身服务。

技术培训与技术服务
我公司作为校园教学网系统集成商，有多年从事大型及中、小型网络系统集成技术经验。随着项目与用户的增加，在对用户的售后服务与系统维护方面，洋洲公司建立起了专业化的技术服务体系，在对老用户提供技术服务的同时，开展了专业技术服务业务。利用公司内较强的工程师队伍及丰富的系统集成经验，为客户提供从技术咨询，设备选型，方案设计到网络布线，设备安装，应用软件开发及设备、网络维护等全方位、多层次的服务。对于用户而言，我公司各专业工程师的经验、能力之集合，为客户提供优质的服务。

用户培训目标

培训目的

    通过对网络系统的技术培训，达到以下几个目的：

● 提高校园管理人员的网络知识水平。

● 使校园操作和管理人员能够掌握在本网络系统中所涉及的技术、设备的原理、性能和操作。

使校园操作和管理人员达到一定的硬软硬件维护水平。

● 使校园操作和管理人员可以熟练地操作本网络系统。

培训对象与培训分类

    为达到上述目标，我公司将向学校提供三个层次的培训。

    ● 网络管理员的培训

    着重于网络技术、硬件设备的原理、安装、测试，使之能够对网络系统进行日常管理；对发生的故障进行分析和确认；对设备进行保养和检测。

    ● 学校领导和主要管理人员的培训

    主要是如何使用本网络系统，实现功能等

    ● 操作人员的培训

    对操作人员的培训重点在操作和作用、常见问题的判断、误操作的处理等。

培训计划

培训内容

    按照我公司对用户培训体系的结构，培训内容共计分为3大类，7种课程。

    (1) 网络及硬件设备方面

    ● 网络技术基础培训
      A. 流行局网技术介绍

      B. 校园现行网络技术

      C. 结构化布线系统介绍

    ● 产品培训
      A. 网络控制设备配置与维护

    ● 故障排除
      A. 网络设备状态监测，一般故障排除

      B. 信息点通断测试

    (2) 计算机方面

    ● Windows 95/98基本操作

    (3) 软件方面

Windows 2000的原理、安装及管理

● 主控软件

培训方式

    培训可以采用三种方式进行，并可多种培训同时进行。

    (1) 我公司的专业工程师授课培训

    (2) 用户技术人员与洋洲公司工程师共同工作，在网络系统的建设过程中接受实际操作的培训。

    (3) 对操作人员进行现场培训。

培训时间安排

    对用户的培训工作分以下两个阶段：

    (1) 完成设备安装与调试后，进行网络及硬件设备、软件两个方面的培训。

    (2) 使用一阶段后，进行针对性的培训。

    (3) 具体的时间安排和费用，双方协商制定。

技术服务计划

服务支持范围

    由我公司向用户提供的服务，包括：

    ●我公司对此次提供的产品安全产厂商质保进行质保和终身服务

        软件免费升级。超出质保期的维修只收成本费。

    ● 对用户网络系统的服务

    我公司有责任帮助、协助用户维护网络系统。

服务支持的组织机构

    我公司常设的服务机构是技术服务部，为用户解决问题。

服务内容

    ● 设备维护
    为用户建立合同范围内的设备的档案；协助用户处理常见的各种设备故障；对于在供货商的保修期内的设备，发生故障后，我公司的工程师对其诊断，确定该设备是否需要送修；硬件设备的升级、外设更换。

    ● 软件维护

    软件安装、重装、系统崩溃后的恢复、参数调试与设置；为用户建立合同范围内所有软件的备份盘。

    ● 网络维护

    提供对网络设备，包括网络设备的配置、故障监测分析诊断，提出解决问题的建议。

    ● 优化与升级方案

    当现有的网络在规模、设备、效率或其它方面不能满足要求时，洋洲公司为其定制网络优化、升级的方案。

服务方式

    ● 热线电话

    通过电话8008863013解答用户的技术问题、技术咨询。

    ● 远程服务

    能过Internet网提供远程服务，解决问题。

    ● 现场服务

    工程师接到用户的服务请求后，到用户工作现场为用户解决问题。

响应时间

    接到用户的服务请求后，如不能通过电话或远程服务方式解决用户的问题，我公司的工程师在2小时内到达用户现场解决，不能解决与用户协商解决方案。

收费方式及标准

    ● 免费服务

在网络系统投入运行后，公司为期三年的免费现场服务。

    ● 有偿服务

免费服务期满后，公司仍为用户提供终身服务，但须收取服务费，收费方式及标准按总投总额的百分比收取年服务费，提供基本服务项所列的服务内容，并提供现场服务。

保修服务

网络系统技术要求

     网络系统达到产品设计说明书要求。

我方将提供详细的竣工资料及有关的技术咨询。

我方将提供维修及指引手册，内容包括：

A. 安装说明

  B. 主要设备及配件的明细说明

  C. 维修及错误探察指示，包括日常维修细则

  D．所推荐之备用零件及清洗剂

  E．附有制造商名称、地址及地方代理（如适用）之材料

  F．制造商指引，包括施工图纸等性质的印刷品

我方负责保持系统的正常运行和用户的正常使用，定期对网络系统进行调试和维修。

我方为网络系统提供三年免费保修服务。在保修期内我方免费为需方维修，指派维修工作人员按时对本分包工程包括的物料和设备提供维修及保养。在需方提出维修事项通知后二小时内应到现场进行维修，12小时内完成维修；如我方不能按时维修，由此造成的损失由我方承担。

不属保修范围的情况

A. 因不正常操作及人为或自然灾害引起的故障。

B. 自行拆卸改变设备的结构及任何部分后造成的损坏。

C. 非我方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

对于以上人为因素或不可抗拒因素造成硬件损坏，我方提供有偿服务.

对于用户人为改动系统设备的位置，造成设备损坏和因此产生的网络系统恢复工作由用户提供有偿服务。

免费保修期

我公司为本工程提免费保修期为三年，自设备（网络系统）验收移交之日起开始计算。保修期内设备出现故障，保证在2个小时内作出响应。（不包括用户违反操作规定、人为损坏的情况）。
维护服务

保修期后，由本公司供五年维护服务。保证在2个小时内做反应.用户可以协议的方式全面委托洋洲集团对整个网络系统的日常管理、维护工作。 
优惠条件承诺
我公司慎重承诺：
1.赠送服务:在保修期满后，由公司提供五年免费维护服务。保证在2个小时内做响应.用户可以协议的方式全面委托我公司对整个网络系统的日常管理、维护工作。 
2.我方可以提供防火墙方通100换成 其升级产品：方御3000。
3.杀病毒软件我方提供5年的免费升级服务。
4.我方可以赠送OA系统软件。
投标人资质文件

附后

技术部分
网络及设备部份

1产品介绍

核心交换机

华为S5700-48TP-SI(DC)
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产品简介

	华为S5700-48TP-SI(DC)

参数规格
	查看： 

更多信息
 或 

更多图片



	

	主要参数

	产品类型
	千兆以太网交换机

	应用层级
	三层

	传输速率
	10/100/1000Mbps

	交换方式
	存储-转发

	背板带宽
	256Gbps

	包转发率
	72Mpps

	MAC地址表
	16K

	端口参数

	端口结构
	非模块化

	端口数量
	52个

	端口描述
	48个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口

	扩展模块
	1个堆叠扩展插槽

	传输模式
	全双工/半双工自适应

	功能特性

	网络标准
	IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X

	堆叠功能
	可堆叠

	VLAN
	支持4K个VLAN
支持Guest VLAN、Voice VLAN
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
支持1:1和N:1 VLAN交换功能

	QOS
	支持对端口接收和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能
每端口支持8个队列
支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC
地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN
的非法帧过滤功能
支持基于队列限速和端口Shapping功能

	组播管理
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping
和快速离开机制
支持VLAN内组播转发和组播
多VLAN复制
支持捆绑端口的组播负载分担
支持可控组播
基于端口的组播流量统计

	网络管理
	支持堆叠
支持MFF
支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）
支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像）
支持Telnet远程配置、维护
支持SNMPv1/v2/v3
支持RMON
支持网管系统、支持WEB网管特性
支持集群管理HGMP
支持系统日志、分级告警
支持GVRP协议
支持MUX VLAN功能

	安全管理
	用户分级管理和口令保护
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
支持黑洞MAC地址
支持MAC地址学习数目限制
支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制
支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式
支持SSH V2.0
支持HTTPS
支持CPU保护功能
支持 黑名单和白名单

	其它参数

	电源电压
	DC -48--60V

	产品尺寸
	442×420×43.6mm

	环境标准
	工作温度：0-50℃
相对湿度：10%-90%（无凝露）

	数据来源： 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn)


产品特点

● 增强的服务质量 

支持802.1p CoS对每个数据包的分类和再分类。 

支持RFC 2475 DiffServ码点对每个数据包的分类和再分类。 

所有端口支持Cisco控制/数据层ACL，以保证为每个数据包赋予策略并做出标记。 

所有端口支持控制/数据层IP标准和扩展ACL。 

能够基于第4层TCP/UDP信息对数据包进行分类和再分类。 

实现粒状服务质量功能时不会出现性能恶化现象。 

每个端口硬件支持4个出口队列。 

WRR排队算法保证数据包流量不同的优先级。 

出口队列的WRED算法可以避免阻塞。 

● 完善的流量管理 

支持Cisco CAR功能。 

粒度极细的速率限制，支持8K的增量。 

能够基于MAC SA/DA、IP SA/DA、TCP/UDP端口数量或这些域的任意组合来限制数据流量。 

能够从终端工作站或上行链路异步管理上行和下行数据流。 

支持128个汇集或单个策略管理器。 

● 高性能IP路由 

基于路由结构的分布式CEF能够在硬件中执行，因而提供极高性能的IP路由。 

支持所有常用和行业标准的IP路由协议，包括RIPv1、RIPv2、OSPF、IGRP、EIGRP。 

低效运行桥接支持非路由和非IP协议。 

支持的组播路由协议为协议独立组播（PIM）（稀疏、密集、稀疏-密集型）。 

支持距离矢量组播路由协议（DVMRP）隧道。 

支持Cisco热备用路由器协议（HSRP），可创建冗余防故障路由拓朴。 

● 简单易用并易于配置 

Cisco CMS允许网络管理员通过一个单个的IP地址管理最多可达16部互连的Catalyst 3550-12T、Catalyst 2950、 Catalyst 3550XL、Catalyst 2900XL和Catalyst 1900交换机，并且在同一个配线室中不受位置因素的影响。 

全后向兼容性保证任何Catalyst 2950、Catalyst 3550XL、 Catalyst 2900XL或Catalyst 1900交换机可以由Catalyst 3550-12T使用Cisco集群管理套件进行管理。 

Cisco集群管理套件已经进行了扩展，包括多层特性配置，如路由协议配置、ACL和服务质量参数等。 

新型配置模板/向导可帮助完成视频流网络的交换机配置。 

CMS的新型向导模式可在高端特性配置上对用户进行帮助。 

CMS中增强的在线帮助能力可以提供上下相关的帮助信息。 

自动配置功能经由一个根服务器自动配置跨网络的多台交换机，使网络中的交换机配置更为简单。 

集群软件升级特性允许用户自动升级一组Catalyst 3550-12T、 Catalyst 2950、Catalyst 3550XL和Catalyst 2900XL交换机的系统软件。 

通过一个可为用户提供空前灵活性的现场可更换GBIC模块，支持遵循IEEE 802.3z的1000BaseSX、 1000BaseLX/LH、1000BaseZX和1000BaseT物理接口。 

每个端口自动检测所连接设备的速率，自动将端口配置运行在10、100、1000Mbps，这样， 保证了在混合10、100、1000BaseT环境中简化了交换机的配置。 

每个端口上的自动谈判功能可自动选择半双工或全双工传输模式来优化带宽。 

闪存中保存的缺省配置能够保证交换机快速地连接到网络上，可以在用户干预最小的情况下进行数据传输。 

● 优异的性能 

24Gbps交换结构和12Gbps转发速率能够保证最大的吞吐量，即使对性能敏感的应用也是如此。 

10个10BaseT/100BaseT/1000BaseT自适应端口和2个基于GBIC的千兆位以太网端口， 可为小服务器组或高性能的终端工作站提供最大12Gbps的汇集转发带宽。 

2MB共享内存结构通过消除头部阻塞、最大可能地减少包丢失、 在大容量组播和广播环境中提供更好的总体性能，来确保最大可能的吞吐量。 

板上的32MB DRAM和8MB闪存可满足将来的特性升级需要，最大可能地保护了用户投资。 

通过千兆位以太通道获得的最大16Gbps的带宽集成，可增加容错能力，在交换机、 路由器和单个服务器之间提供更高速率的集中带宽。 

支持IGMP硬件侦听，提供高级组播管理能力。 

● 极端灵活和可扩展的交换机集群技术 

GigaStack GBIC利用基于硬件的、独立的堆叠总线，在点对点的配置中可提供最大2Gbps的转发速率， 或在9台交换机的菊花链配置中提供1Gbps的转发带宽。 

目前，集群支持成员发现功能和单个路由转发段的集群创建。 

Cisco交换机集群技术允许网络管理员通过一个单个的IP地址管理最多可达16部互连的Catalyst 3550-12T、 Catalyst 2950、Catalyst 3550XL、Catalyst 2900XL和Catalyst 1900交换机， 并且在同一个配线室中不受位置因素的影响。 

基于GBIC的千兆位以太网端口使用户可以选择1000BaseSX、1000BaseLX/LH、1000BaseZX、 1000BaseT或者Cisco GigaStack堆叠GBIC，以满足他们的连接需要。 

命令交换机冗余允许客户指定一个备份命令交换机，在主命令交换机发生故障时来担负起集群管理功能。 

简单的界面可完成第三层功能的配置任务。 

● 集成的Cisco IOS交换解决方案 

Cisco组群管理协议（CGMP）服务器功能使交换机可以充当CGMP路由器， 这样保证了在硬件中支持CGMP客户机交换机和IGMP探听。 

通过快速以太通道实现的高达16 Gbps的集中带宽，可以增强容错能力并可提供交换机到路由器和单个服务器之间的更高速度的集中带宽。 

每个端口的广播、组播和单播风暴控制能力可预防有故障的终端工作站破坏系统的总体性能。 

支持IOS命令行接口（CLI），可为用户提供所有Cisco路由器和Cisco桌面交换机的通用用户接口和命令集。 

Cisco发现协议（CDP）可使CiscoWorks网络管理工作站在网络拓朴中自动发现交换机。 

可以使用标准802.1Q标记或Cisco ISL VLAN体系结构从任意端口创建VLAN主干。 

每台交换机支持1005个VLAN，128个生成树实例。 

Cisco虚拟主干协议（VTP）支持跨所有交换机的动态VLAN和动态主干配置。 

动态主干协议（DTP）使跨交换机所有端口的动态主干配置成为可能。 

端口汇聚协议（PAgP）可以自动创建快速以太通道或千兆位以太通道组，使之可以连接所有的交换机、路由器或服务器。 

支持高达2025字节的最大传输单元（MTU）。 

●超级管理能力 

基于Web的内置CMS软件通过一种标准的浏览器如Netscape Navigator或 Microsoft Internet Explorer提供了便于使用的Web管理界面。 

简单网络管理协议（SNMP）和Telnet接口可提供综合的带内管理能力，同时， 基于命令行接口（CLI）的管理控制台可提供详尽的带外管理能力。 

以每个端口和每个交换机为基础的CiscoWorks Windows网络管理软件能够提供有效的管理能力， 可为Cisco路由器、交换机和集线器提供通用的管理界面。 

得到Cisco质量策略管理器（QPM）解决方案的大力支持。 

远程监视（RMON）软件代理程序支持四种RMON组（历史、统计、告警、事件），增强了流量管理、监视和分析能力。 

通过使用SwitchProbe分析仪（SPAN）端口支持所有9种RMON组， 其中分析仪端口的使用可以保证从单个网络分析仪或RMON探测程序对单个端口、一组端口或整个交换机的流量进行监视。 

域名服务（DNS）利用用户定义的设备名称进行IP地址解析。 

小文件传输协议（TFTP）减少了管理软件的成本，这些软件可由一个集中的位置进行下载升级。 

交换机集群软件升级使网络管理员可以通过一条CLI命令或通过易用的CMS界面升级多达16台互连交换机中的系统软件。 

网络定时协议（NTP）为Intranet内的所有交换机提供了一个精确和稳定的时间标准。 

每个端口配备的端口状态、全双工/半双工、10/100/1000BaseT多功能LED指示，同显示系统、 RPS和带宽利用率的交换机级LED一起，组成了综合和方便的可视化管理系统。 

VTP修剪限制了VTP主干上的广播。当VTP修剪功能有效时，广播流仅限于在到达目标设备所需要的主干链路上流动。 

●安全和冗余 

支持IEEE 802.1x（计划将来使用）。 

支持实现路由器冗余的HSRP。 

IEEE 802.1D 生成树协议对冗余主干连接和无环路网络的支持简化了网络配置过程，提高了容错能力。 

Cisco快速上行链路/快速主干技术保证了快速的故障切换时间，使网络的综合性能更加稳定和可靠。 

跨堆叠快速上行链路（CSUF）技术通过跨交换机堆叠使用GigaStack GBICs实现快速生成树汇聚（小于2秒） 进一步提高了冗余和网络弹性。 

冗余堆叠连接支持一个堆叠中顶部和底部交换机的冗余环路连接。 

生成树根保护（STRG）可预防边缘设备脱离网络管理员的控制，成为一个STP根结点。 

桥接协议数据单元（BPDU）保护可以防止设备接收生成树协议的BPDU。 

数据层访问控制列表可以防止非授权的数据流。 

用户选择的地址学习模式简化了配置，增强了安全性。 

支持可选的Cisco冗余电源系统300（RPS300），配有最多可达6个单元的内置备份电源， 提高了容错能力和网络正常工作时间。 

控制台访问的多级安全性可以防止未授权的用户修改交换机配置。 

支持TACACS+验证对交换机的集中控制，防止未授权的用户更改配置。 

专用VLAN边缘为交换机的端口间提供安全性和隔离性，同时保证语音流量从进入点通过虚拟通道直接传输到汇集设备， 而不会被定位到其它无关端口。 

本地代理ARP与专用VLAN边缘配合工作，可以最大化地减少广播，保证最大的可用带宽。

汇聚层交换机：

华为S5700-48TP-SI(AC))
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产品简介

	华为S5700-48TP-SI(AC)

参数规格
	查看： 

更多信息
 或 

更多图片



	

	主要参数

	产品类型
	千兆以太网交换机

	应用层级
	三层

	传输速率
	10/100/1000Mbps

	交换方式
	存储-转发

	背板带宽
	256Gbps

	包转发率
	72Mpps

	MAC地址表
	16K

	端口参数

	端口结构
	非模块化

	端口数量
	52个

	端口描述
	48个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口

	扩展模块
	1个堆叠扩展插槽

	传输模式
	全双工/半双工自适应

	功能特性

	网络标准
	IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X

	堆叠功能
	可堆叠

	VLAN
	支持4K个VLAN
支持Guest VLAN、Voice VLAN
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
支持1:1和N:1 VLAN交换功能

	QOS
	支持对端口接收和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能
每端口支持8个队列
支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC
地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN
的非法帧过滤功能
支持基于队列限速和端口Shapping功能

	组播管理
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping
和快速离开机制
支持VLAN内组播转发和组播
多VLAN复制
支持捆绑端口的组播负载分担
支持可控组播
基于端口的组播流量统计

	网络管理
	支持堆叠
支持MFF
支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）
支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像）
支持Telnet远程配置、维护
支持SNMPv1/v2/v3
支持RMON
支持网管系统、支持WEB网管特性
支持集群管理HGMP
支持系统日志、分级告警
支持GVRP协议
支持MUX VLAN功能

	安全管理
	用户分级管理和口令保护
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
支持黑洞MAC地址
支持MAC地址学习数目限制
支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制
支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式
支持SSH V2.0
支持HTTPS
支持CPU保护功能
支持 黑名单和白名单

	其它参数

	电源电压
	AC 100-240V

	电源功率
	<74W

	产品尺寸
	250×180×43.6mm

	产品重量
	<1.4kg

	环境标准
	工作温度：0-50℃
工作湿度：10%-90%
存储温度：-5-55℃
存储湿度：10%-90%

	数据来源： 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn)


产品特点

●二层软件特性体现如下： 

支持STP协议； 

支持符合IEEE 802.1Q标准的VLAN； 

支持PVLAN； 

支持GARP/GVRP/GMRP； 

支持VTP； 

支持组播协议：IGMP snooping； 

支持端口汇聚； 

支持端口广播风暴抑制； 

支持集群管理。 

●提供下列网络安全特性： 

终端访问用户安全机制； 

包过滤； 

802.1X认证； 

可控组播功能。 

●具备强大的QOS能力： 

通过对ACL的引用来完成QoS流分类规则的定义，支持基于二层、三层、四层信息作为匹配依据的复杂流分类； 

提供了两种各具特色的队列调度算法，严格优先级（Strict-Priority Queue，简称PQ）、加权轮循（Weighted Round Robin，简称WRR）调度算法和Delay bounded WRR调度算法； 

支持端口流控的功能； 

支持带宽控制功能，确保进入交换机的特定业务流一个最小的带宽，即使在网络拥塞时，也能满足一定的丢包、时延及时延抖动等QoS需求。 

●具有完备的网络管理能力：

支持CLI、TELNET、SNMP、HGMP（华为组管理协议），同时支持两大网络管理平台：Quidview和Imanager N2000。

S3050 系统规格表

楼节点交换机

华为S5700-24TP-SI(AC)



产品简介

	华为S5700-24TP-SI(AC)

参数规格
	查看： 

更多信息
 或 

更多图片



	

	主要参数

	产品类型
	千兆以太网交换机

	应用层级
	三层

	传输速率
	10/100/1000Mbps

	交换方式
	存储-转发

	背板带宽
	256Gbps

	包转发率
	36Mpps

	MAC地址表
	16K

	端口参数

	端口结构
	非模块化

	端口数量
	28个

	端口描述
	24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口

	扩展模块
	1个堆叠扩展插槽

	传输模式
	全双工/半双工自适应

	功能特性

	网络标准
	IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X

	堆叠功能
	可堆叠

	VLAN
	支持4K个VLAN
支持Guest VLAN、Voice VLAN
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
支持1:1和N:1 VLAN交换功能

	QOS
	支持对端口接收和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能
每端口支持8个队列
支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC
地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN
的非法帧过滤功能
支持基于队列限速和端口Shapping功能

	组播管理
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping
和快速离开机制
支持VLAN内组播转发和组播
多VLAN复制
支持捆绑端口的组播负载分担
支持可控组播
基于端口的组播流量统计

	网络管理
	支持堆叠
支持MFF
支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）
支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像）
支持Telnet远程配置、维护
支持SNMPv1/v2/v3
支持RMON
支持网管系统、支持WEB网管特性
支持集群管理HGMP
支持系统日志、分级告警
支持GVRP协议
支持MUX VLAN功能

	安全管理
	用户分级管理和口令保护
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
支持黑洞MAC地址
支持MAC地址学习数目限制
支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制
支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式
支持SSH V2.0
支持HTTPS
支持CPU保护功能
支持 黑名单和白名单

	其它参数

	电源电压
	AC 100-240V

	电源功率
	<40W

	产品尺寸
	250×180×43.6mm

	产品重量
	<1.4kg

	环境标准
	工作温度：0-50℃
工作湿度：10%-90%
存储温度：-5-55℃
存储湿度：10%-90%

	数据来源： 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn)


服务器

产品简介
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产品特点
● 采用最新的性能技术，为最新的高要求商业应用提供足够的支持。 

● 密集的2路服务器上提供业界最多的高可用性特性，允许客户以最优的运行时间，配置系统用于不同的用途和环境。 

● 集成的Lights-Out (iLO) 提供虚拟管理功能，不必占用PCI插槽，确保服务器的安全访问和控制。

1.4.3特征参数

	华硕TS100-E7/PI4(酷睿i3-2120/2GB/500GB)

参数规格
	查看： 

更多信息
 或 

更多图片



	

	基本参数

	产品类别
	塔式

	处理器

	CPU类型
	Intel 酷睿i3

	CPU型号
	酷睿i3-2120

	CPU频率
	3.3GHz

	标配CPU数量
	1颗

	最大CPU数量
	1颗

	制程工艺
	32nm

	三级缓存
	3MB

	总线规格
	DMI 5GT/s

	CPU核心
	双核（Sandy Bridge）

	CPU线程数
	四线程

	主板

	扩展槽
	1×PCI-E 2.0 x16插槽（x16速度）
1×PCI-E 2.0 x8插槽（x4速度）
1×PCI-E 2.0 x1插槽（x1速度）
2×PCI

	内存

	内存类型
	ECC DDR3

	内存容量
	2GB

	内存描述
	1×2GB DDR3 1333MHz ECC内存

	内存插槽数量
	4

	最大内存容量
	32GB

	存储

	硬盘接口类型
	SATA

	标配硬盘容量
	500GB

	内部硬盘架数
	最大支持4块3.5英寸SATA硬盘

	光驱
	DVD-RW

	网络

	网络控制器
	Intel 82574L双端口千兆网卡

	接口类型

	标准接口
	4×USB2.0端口（2个前面，2个内部可选，2个后面）

	管理及其他

	系统管理
	ASWM2.0服务器管理套件

	保修信息

	保修政策
	全国联保，享受三包服务

	质保时间
	3年

	质保备注
	3年有限保修

	客服电话
	800-820-6655

	电话备注
	24小时电话服务

	详细内容
	如原硬件在保修期内的，则按原硬件保修期保修，如原硬件保修期已不满3个月，则该硬件的保修期续保3个月；如原硬件在保修期外的，付费更换的硬件的保修期为1年；对于三包有效期内的维修服务，严格按国家的相关条例执行。机器出现硬件故障时，可凭《华硕服务器产品保修服务卡》在全国任何华硕电脑服务器服务机构获得维修服务。进入官网>>

	数据来源： 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn)


应用软件部份
第三方软件部份
方正熊猫网络版

热备份软件 RAIDSYS HA

自行研发软件部份

网站系统

简介

系统硬件和网络架构

《中共重庆市委统战部信息门户网站》网站系统的硬件和网络架构如图所示：
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图1 系统硬件和网络架构图

系统互联系统

网络安全模块

服务与支持的要求

培训的内容

操作培训

介绍网站的工作流程

介绍系统功能及其实现。

介绍系统基本操作、使用方式，直至业务人员熟练掌握系统操作。

使受训人员能够了解系统功能，正确使用系统。

技术培训

在操作培训基础上，介绍系统的系统架构、系统设计、子系统间关系。

介绍系统的安装部署步骤、参数设置、注意事项。

介绍系统运行维护知识、基本问题处理办法等。

业主要求的系统其他相关技术培训。

使受训人员能够了解系统工作原理，做简单的运维工作。

系统管理培训

系统管理培训包括：

与安全对策相关的信息的普及及其使用方法和系统用户的培训；
在管理系统用户时实施的对策；
在管理整个系统的信息时实施的对策；
在管理硬件、软件、通信线路与通信设备以及这些组合时实施的对策；
在记录、分析和保管管理系统的工作历史、使用记录等时实施的对策。

对象与内容

根据其特点，洋洲把培训的对象分为了三个层次：中高层领导、IT主管领导、IT专业维护/管理和研发人员。

中高层领导培训方案

一、明确网站的基本概念，了解网站建设所面临的主要问题和对策。使政府领导认识到实施电子政务的必要性及可操作性。

二、了解网站规划与实施的全过程，明确在网站建设工作中要做的具体工作以及重点和难点。

三、掌握计算机的基本使用方法，能利用计算机辅助办公，并通过网络协同工作。

IT主管领导培训方案

一、明确网站的基本概念，了解中国和重庆市网站建设所面临的主要问题和对策。使领导认识到实施网站的必要性及可操作性。

二、能够带领团队对网站建设的全过程（立项、做整体规划、分步实施等）进行规划与实施，并明确各个阶段工作的重点与难点。

三、了解网站建设中常用的技术，对原厂商提供的产品有一定了解。

四、掌握计算机的基本使用方法，能利用计算机辅助办公，并通过网络协同工作。

IT专业维护/管理技术人员和研发人员培训方案

一、使政府部门中的IT支持人员了解网站建设的目的和基本内容，明确自身在网站建设过程中担当的责任和所起的作用。

二、系统地掌握政府信息化系统的管理和维护知识，使学员能够成为政府信息化系统正常运转的有力保障。

三、掌握网络管理、系统维护、软件开发的技术技能

普通公务员培训方案

一、使政府部门中的普通公务员了解网站建设的目的和基本内容，明确自身在网站建设过程中担当的责任和所起的作用。

二、掌握计算机使用技巧，能通过网络进行协同办公。

三、掌握应用系统的使用技巧，能通过政务中心应用系统进行协同办公。

四、掌握常用办公软件，如：MS-Word2000和MS-Excel2000等通用办公软件的使用方法和技巧，提高办公效率。

培训计划：

	课程
	对象
	时间
	内容
	阶段

	操作培训
	用户
	3小时讲解，5小时操作
	网站操作使用/注意事项
	系统测试之后，用户测试之前

	技术培训
	开发人员/运维人员
	2小时讲解，2小时交流
	网站的架构/设计/接口/参数等等
	系统测试之后，用户测试之前

	管理培训
	管理员/领导
	2小时讲解，2小时交流
	介绍系统查询、统计分析功能、系统参数、分级管理、安全管理等等
	系统测试之后，用户测试之前


注：技术人员和管理人员全程参加培训。

综上，系统开发综合性强，必须依靠科学的管理。上面未及详述的技术细节，请参见开发过程中的其他技术文件。

项目开发管理

开发过程将遵照下面的步骤进行，请参见下表：

	序号
	阶 段
	内    容
	相应文档

	1
	项目立项
	根据委托要求规定适于项目的软件生存周期模型以确定开发过程的活动和任务；编制项目开发原则和项目开发委托合同
	《解决方案》*

《项目开发委托合同》*

	2
	软件需求分析
	建立软件需求基准，包括软件项的功能与性能；运行的环境条件；资料定义和数据库要求；用户操作与维护需求等
	《软件需求规格说明书》

	3
	软件概要设计
	确保所有软件需求分派到其软件组件；开发关于软件项的外部接口和软件项的各个软件组件之间接口的顶层设计；开发数据库的顶层设计；开发用户文件的最初版本。即外部设计
	《软件概要设计说明书》

《数据库设计说明书》

	4
	软件详细设计
	开发软件项外部接口、软件组件之间以及软件单元之间的接口的详细设计；开发数据库详细设计；规定要测试的软件单元的测试需求和进度安排
	《软件详细设计说明书》

《测试计划》

	5
	软件编码和测试
	开发每一软件单元和数据库及其测试规程和资料；测试每一软件单元和数据库以确保满足需求
	《模块开发卷宗》

《测试报告》*

	6
	软件安装调试
	按合同规定制订一个在目标环境中安装软件产品并结合系统环境进行集成和调试
	《软件用户手册》*



	7
	软件评审和验收
	支持需方的验收评审和软件产品测试；按合同规定完成和交付软件产品
	《软件评审记录》

《软件验收报告》

	8
	项目延期或终止
	因为种种原因造成项目不能按照项目进度完成时，必须进行项目延期的手续；对于在实施过程中由于某种客观原因造成无法继续，必须停止开发的项目，需申请终止项目
	《项目延期申请表》

《项目追加经费预算表》

《项目开发委托合同补充》

《项目终止申请书》

	9
	项目结项
	总结整理项目所有的文档和源码，存档处理
	《项目开发总结报告》*

	注： 1、以上是软件开发过程规范的完整集，对本项目开发工作，根据实际开发过程可进行裁减、合并。

2、标有“*”号的阶段为必须项。


乙方将按照严谨的科学态度，使用科学的项目管理方式进行整个项目开发。

项目周期和项目投资

该项目在合同签定后90天内全部完成并投入运行。

	序号
	阶 段
	内    容
	所需时间

	1
	项目立项
	根据委托要求规定适于项目的软件生存周期模型以确定开发过程的活动和任务；编制项目开发原则和项目开发委托合同
	2

	2
	软件需求分析
	建立软件需求基准，包括软件项的功能与性能；运行的环境条件；资料定义和数据库要求；用户操作与维护需求等；
	10

	3
	软件概要设计
	确保所有软件需求分派到其软件组件；开发关于软件项的外部接口和软件项的各个软件组件之间接口的顶层设计；开发数据库的顶层设计；开发用户文件的最初版本。即外部设计；
	4.5

	4
	软件详细设计
	开发软件项外部接口、软件组件之间以及软件单元之间的接口的详细设计；开发数据库详细设计；规定要测试的软件单元的测试需求和进度安排；
	5.5

	5
	软件编码
	开发软件单元和数据库；（同时进行单元和集成测试） 
	43

	6
	系统测试
	系统测试（含第三方测试）；
	16

	7
	软件安装调试
	在目标环境中安装软件产品并结合系统环境进行集成和调试；
	3



	8
	软件评审和验收
	按合同规定完成和交付软件产品；
	2

	9
	项目结项
	总结整理项目所有的文档和源码，存档处理，交付使用方。
	1

	10
	培训
	交付《用户使用手册》
	2

	11
	备用
	
	1


     微软的.Net平台给应用程序开发提供了一个非常好的基础系统平台，但是，网络工程解决方案

拓扑图

山西医科大学网络工程系统涉及的硬件物理上主要分布在办公楼5楼网络中心机房，如下图：
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　　我校建筑分布如上图所示，楼间平均距离200～300米。上述各建筑物的描述如下表：

	位置
	建筑物
	设计信息点数量
	

	东校
	南U字楼(教学楼)
	113点
	每层2台桌面交换机（4层）8台

	
	北U字楼(教学楼)
	132点
	每层2台桌面交换机（4层）8台

	
	办公楼
	60点
	每2层1台桌面交换机（5层）4台

	
	公共卫生学院
	61点
	每2层1台桌面交换机（8层）4台

	
	电镜楼
	20点
	每3层1台桌面交换机（5层）2台

	
	研究生楼(宿舍)
	90点
	每层1台桌面交换机（5层）5台

	
	图书馆
	25点
	每3层1台桌面交换机（层）2台

	合计
	  
	501
	31台


1． 校园网布线建设：校园网所涉及的各建筑物之间采用光纤连接，校园主干网为星型拓扑结构，以网络中心（设在行政楼5层）为核心，所有建筑连接至网络中心。楼内信息点利用超五类双绞线连接，所有布线系统必须符合综合布线工程规范，质保必须在15年以上。
　　2． 网络建设：校园网交换机采用网络核心交换机、楼节点交换机、桌面交换机(或集线器)三级体系结构。
　　网络核心机房设在网络中心内，采用高性能的、多层交换机作为核心交换机，同时机房内放置多台应用服务器。
　　每个楼放置楼节点交换机，采用千兆上联链路，连接至网络核心交换机，构筑出我校千兆主干链路。
　　桌面用户采用10/100M交换或共享的方式接入，保障所有信息点的互联互通，并支持灵活的VLAN划分，解决VLAN间访问控制问题。
　　3． CERNET接入建设：采用有线网(有线电视光纤网)接入CERNET山西省网络中心，并通过之与CERNET、INTERNET相连。
　　4． 网络应用服务建设：网络应用包括基于WEB的校园办公系统OA、应用文件共享、综合教务教学管理系统、科研管理系统、实验室综合管理系统、财务综合管理系统、教职工人事管理系统、图书馆管理系统、校舍及住房管理系统、MAIL服务、视频点播服务、INTERNET访问服务等。所涉及服务器包括：邮件服务器、WWW服务器、域名服务器、FTP服务器、代理服务器、数据库服务器、视频点播、BBS、网上教学开发平台服务器等，其中邮件服务器用户目标为10000户，数据库服务器主要是内部管理、教学数据库，学生和教师资料数据库(5000学生、2000教师)。
　　5． 提供防火墙软件和基于用户的计费软件

容灾备援架构

附件：投标人资质文件

1. 公司简介

2. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证

3. 委托代理人身份证

4. 授权书

5. 产品生产许可证

6. 质量保证体系证照

7. 公司其它资质

8. 业绩证明


