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投标书

某市政府采购中心：

1、根据ZXZFCG[2014]24号《信息化系统建设设备项目》的公开招标采购文件规定，经考察研究上述项目的投标人须知和采购技术规格要求、合同条款后，我们愿意接收其全部条件，承担信息化系统建设设备的供货任务，并按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

2、我方总报价为人民币     万元。其中：网上视频督察系统升级扩容设备为     万元；社会治安视频监控高清卡口系统升级扩容为     万元。
3、如确定我公司为此项目供应商，在合同规定的期限内我们严格履行合同，确保产品质量。
4、我方同意所递交的招标文件在规定的有效期内有效，并向招标单位交纳30000元投标保证金。
供  应  商：（盖章）

  法定代表人：（签字、盖章）

  委托代理人：（签字、盖章）

  供应商地址：某市某公司

  电      话：XXXXXXXXXXX

                                         20XX年X月X日

信息化系统建设设备报价表

社会治安视频监控高清卡口系统升级扩容设备货物报价表1

	序号
	型 号 规 格
	单位
	数量
	单价

（万元）
	小计
	合计

	1
	智能交通高清摄像机500万像素

支持前端识别、视频录像
	台
	10
	
	
	

	2
	高清镜头
	个
	10
	
	
	

	3
	偏振镜
	个
	10
	
	
	

	4
	终端服务器
	台
	5
	
	
	

	5
	高清球机
	台
	5
	
	
	

	6
	室外防护罩18寸
	台
	10
	
	
	

	7
	支 架(支架数=LED灯+防护罩)
	个
	20
	
	
	

	8
	闪光灯(一部分用在前期卡口)
	台
	44
	
	
	

	9
	LED补光灯
	台
	10
	
	
	

	10
	四通道车辆检测器(每台接4线圈)
	台
	10
	
	
	

	11
	非标落地机柜

含散热风扇防雷保护器
	台
	5
	
	
	

	12
	UPS不间断电源控制卡

用于原卡口UPS上实现网络监视
	块
	10
	
	
	

	13
	UPS不间断电源(含webPower)
	台
	5
	
	
	

	14
	后备电源
	节
	45
	
	
	

	15
	可编程型网络开关控制器

实现远程控制前端电源复位
	台
	12
	
	
	

	16
	立 杆
	根
	10
	
	
	

	17
	地 笼
	个
	10
	
	
	

	18
	地 脚
	个
	10
	
	
	

	19
	管井(含井盖)
	个
	20
	
	
	

	20
	网络防雷器
	个
	20
	
	
	

	21
	220V电源防雷器
	个
	12
	
	
	

	22
	接地系统(含16mm平方铜线与立杆连接)
	套
	12
	
	
	

	23
	跨湖桥平安城市监控、光纤传输及中心扩容设备　

	24
	高清枪机
	台
	6
	
	
	

	25
	高清镜头
	台
	6
	
	
	

	26
	LED补光护罩

用于平安城市监控补光
	台
	6
	
	
	

	27
	支架
	个
	4
	
	
	

	28
	工业交换机
	台
	6
	
	
	

	29
	四芯光纤跨湖桥到附近监控点
	米
	4000
	
	
	

	30
	光收发器
	对
	4
	
	
	

	31
	光纤盒
	个
	3
	
	
	

	32
	存储NVR设备
	台
	1
	
	
	

	33
	希捷硬盘ST2000VX000
	块
	24
	
	
	

	合  计
	
	
	
	


网上视频督察系统升级扩容设备货物报价表2

	序号
	型 号 规 格
	单位
	数量
	单价

（万元）
	小计
	合计

	34
	警务督察设备清单

	35
	NVR32路接入能力
	台
	2
	
	
	

	36
	NVR16路接入能力
	台
	12
	
	
	

	37
	数模混合型硬盘录像机

16路接入能力
	台
	12
	
	
	

	38
	希捷3T硬盘ST3000VX000
	块
	86
	
	
	

	39
	一体化红外高清摄像机
	台
	208
	
	
	

	40
	19寸标准网络机柜

AD.6627.00 600×600×1500
	台
	31
	
	
	

	41
	视频电源、网络防雷器
	台
	93
	
	
	

	42
	网管网络交换机
	台
	31
	
	
	

	43
	工业交换机16口
	台
	30
	
	
	

	44
	工业交换机24口
	台
	2
	
	
	

	45
	立杆
	根
	2
	
	
	

	46
	摄像机支架
	个
	206
	
	
	

	47
	壁挂机箱
	个
	8
	
	
	

	48
	电源
	个
	208
	
	
	

	49
	拾音器
	个
	59
	
	
	

	50
	220V电源防雷器

为系统电源提供防雷保护
	个
	31
	
	
	

	51
	光收发器
	对
	4
	
	
	

	52
	光纤盒
	个
	3
	
	
	

	53
	管理平台软件

督察互信互通平台
	套
	1
	
	
	

	54
	管理服务器
	台
	8
	
	
	

	55
	管理单机
	台
	3
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


供应商名称：某市某公司

备注说明：

投标人严格按照信息化系统建设设备报价表表样填写，产品名称、规格型号、技术参数和数量必须与招标文件第四条所有项目参数规格要求一致，否则视为无效投标。

负责人签章：             

          20XX年XX月XX日

1、网上视频督察系统升级扩容设备货物报价表

2、社会治安视频监控高清卡口系统升级扩容设备货物报价表

技术响应偏离说明表

供应商（签章）：

采购项目编号：

	序号
	招标文件要求部分
	投标货物响应部分
	偏离说明

	1
	智能交通高清摄像机

有效像素：500万像素，支持前端识别、视频录像

主处理器:高性能DSP

图像传感器:1/3英寸CMOS

像素数:1280(H)*960(V)

日夜功能:支持IR-CUT电磁切换

镜头参数:M12接口，3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm镜头可选

标配镜头视场角：水平：70°、46°、35°、23°、16°

照度：0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0Lux（红外灯开启）

信噪比：50dB以上

增益控制：手动/自动

白平衡:手动/自动

电子快门：手动/自动（区间可调，1/3~1/100000）

视频压缩标准：H264/H264H/MJPEG

最大视频分辨率：主码流 1280*960，辅码流 704*576

视频帧率：主码流(1280*960@25fps)、辅码流(704*576@25fps)
主码流(1280*720@25fps)、辅码流(704*576@25fps)

视频码率：14k~8Mbps码率可调，也可自定义

视频接口:1路复合模拟视频输出，BNC（1.0Vp-p，75Ω）

音频压缩标准：G.711a/G.711u/PCM

音频码率：64kbps/128kbps

音频输入：1路， RCA LINE IN

音频输出：1路， RCA LINE OUT

报警接口：1路输入，1路输出（开关量）

有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口

网络协议：HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、

DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP

接入协议：标配ONVIF，GB28181

本地存储：支持micro SD卡存储

供电：支持AC24V/PoE或者DC12V/PoE供电

功耗：<7.6W

工作环境：工作温度-10℃~+60℃，工作湿度10%~90%

外形尺寸：88x76x200.2mm

整机重量：920g
	大华智能交通高清摄像机DH-ITC523GVRB3A

有效像素：500万，2592(H)×2048(V)

传感器类型及尺寸：逐行扫描CCD，对角线长度：1英寸（16.06mm），靶面尺寸：12.85mm(H)×9.64mm(V)

传感器像素尺寸：5.5 µm (H) × 5.5 µm (V) 

高清视频格式：标准H.264 high profile 5.0

视频压缩标准:H264/H264H/MJPEG

最大视频分辨率:主码流 1280*960，辅码流 704*576

视频帧率:主码流(1280*960@25fps)、辅码流(704*576@25fps)
主码流(1280*720@25fps)、辅码流(704*576@25fps)

视频码率:14k~8Mbps码率可调，也可自定义

视频接口:1路复合模拟视频输出，BNC（1.0Vp-p，75Ω）

音频压缩标准:G.711a/G.711u/PCM

音频输入:1路， RCA LINE IN

音频输出:1路， RCA LINE OUT

报警接口:1路输入，1路输出（开关量）

有线网络:1路10/100M以太网，RJ45接口

网络协议:HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、

DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP

接入协议:标配ONVIF，GB28181

本地存储:支持micro SD卡存储

供电:支持AC24V/PoE或者DC12V/PoE供电

功耗:<7.6W

工作环境:工作温度-10℃~+60℃，工作湿度10%~90%

工作电压 ：AC24V

外部电源同步：支持（同步相位支持微调）

外部频率源同步：支持（同步相位支持微调）

平均功耗 ：<15W（不含适配器）

规格尺寸：176mm × 90mm × 85mm

重 量：1.3Kg
	无偏离

	2
	高清镜头

焦距(mm) :22

接口:C

规格（"）:4/3"

视场角°:55.5°*45.5°*34.5
	大华高清镜头

OPT-43C22M-MP

焦距(mm) :22

接口:C

规格（"）:4/3"

视场角°:55.5°*45.5°*34.5
	无偏离

	3
	偏振镜

PL M30.5P0.5
	大华偏振镜

PL M30.5P0.5
	无偏离

	4
	终端服务器

支持12路高清图片，12路高清实时录像



大容量存储，最大支持4个3.5”/2.5”硬盘



内置8个100M交换网口，可方便接入网络摄像机

系统资源：可接入12路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）、4路标清BNC接口模拟摄像机

最大支持64Mbps码流接入，64Mbps码流转发

操作系统：嵌入式Linux实时操作系统

操作界面：WEB方式、VGA/HDMI显示

音频输入：1路

音频输出：1路

视频输入：12路网络压缩高清视频输入

报警输出：4路，继电器输出

硬盘接口：最大支持4个SATA接口硬盘

LCD显示屏：用于显示和设置时间、设备信息等

eSATA接口：1个

RS232串口：2个，其中1个用于调试串口数据

RS485接口：4个

USB接口：2个

显示输出接：1个VGA，1个HDMI
网络接口：8个RJ45 10M/100M自适应以太网口

2个RJ45 1000M接口，其中一个为1000M可光电转换SFP接口

电源输出：DC12V输出，最大功率5W 

电源开关：1个电源开关，位于后面板上

指示灯：1个电源/加热状态指示灯

1个报警状态指示灯

1个网络状态指示灯

1个硬盘状态指示灯

图片合成：支持违章图片合成功能

断网续传：当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台

数据防删改功能：录像、图片文件无法直接删除

车辆查询：支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询

供电：DC 12V

功耗：＜20W（不含硬盘），＜30W（含1个硬盘）

工作温度：-30℃～+70℃

使用湿度：20～90％RH

大气压：86k Pa～106k Pa

尺寸：355.0 mm×250.0 mm×112.0 mm

重量：9kg

安装方式：机架安装，台式安装

	大华终端服务器

DH-ITSE0804-GN5B-D

支持12路高清图片，12路高清实时录像



大容量存储，最大支持4个3.5”/2.5”硬盘



内置8个100M交换网口，可方便接入网络摄像机

系统资源：可接入12路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）、4路标清BNC接口模拟摄像机

最大支持64Mbps码流接入，64Mbps码流转发

操作系统：嵌入式Linux实时操作系统

操作界面：WEB方式、VGA/HDMI显示

音频输入：1路

音频输出：1路

视频输入：12路网络压缩高清视频输入

报警输出：4路，继电器输出

硬盘接口：最大支持4个SATA接口硬盘

LCD显示屏：用于显示和设置时间、设备信息等

eSATA接口：1个

RS232串口：2个，其中1个用于调试串口数据

RS485接口：4个

USB接口：2个

显示输出接：1个VGA，1个HDMI
网络接口：8个RJ45 10M/100M自适应以太网口

2个RJ45 1000M接口，其中一个为1000M可光电转换SFP接口

电源输出：DC12V输出，最大功率5W 

电源开关：1个电源开关，位于后面板上

指示灯：1个电源/加热状态指示灯

1个报警状态指示灯

1个网络状态指示灯

1个硬盘状态指示灯

图片合成：支持违章图片合成功能

断网续传：当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台

数据防删改功能：录像、图片文件无法直接删除

车辆查询：支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询

供电：DC 12V

功耗：＜20W（不含硬盘），＜30W（含1个硬盘）

工作温度：-30℃～+70℃

使用湿度：20～90％RH

大气压：86k Pa～106k Pa

尺寸：355.0 mm×250.0 mm×112.0 mm

重量：9kg

安装方式：机架安装，台式安装

	无偏离

	5
	高清球机

图像传感器：SONY 1/2.8"CMOS

总像素：约300万像素

水平解析度：≥1000TVL

视频制式：1920*1080(25fps)，1280*720(50fps)，1920*1080(30fps)，1280*720(60fps)

最低照度：彩色：0.05Lux/F1.6

黑白：0.005Lux/F1.6

增益控制：自动/手动

3D降噪：支持

2D降噪：支持

信噪比：大于55dB

白平衡：自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯

特色功能：电子透雾、FD三维定位、时域空域3D降噪、MAC白名单

电子快门：1/3~1/10,000s

背光补偿：开/关

宽动态：128倍

强光抑制：支持

数字变倍：16x（最大320x）

日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑

聚焦模式：自动/半自动/手动

焦距：4.7mm - 94.0mm

变倍速度：大约3s

视场角：水平：55.4°（近焦）- 2.8°（远焦）

近摄距：100mm ~1000mm（近焦到远焦）

光学变倍：20倍

水平范围:0°～360°连续旋转

垂直范围：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视

键控速度：水平：0.1°～300°/秒垂直：0.1°～250°/秒

调用预置点速度：水平：400°/秒

垂直：300°/秒

预置点：256个

自动巡航：8条, 每条可添加32个预置点

自动巡迹：5条  自动线扫：支持5条自动线扫

隐私遮挡:最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面

空闲动作:预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 

定时任务:预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 

云台功能:支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能

视频压缩:H.264HighProfile/H.264MainProfile/M-JPEG

图像分辨率:主码流（1920*1080、1280*720） 辅码流（D1、CIF）

网络协议:IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE，onvif，CGI，GBT28181

SD卡：手动录像 / 报警录像;支持SD/ SDHC卡（最大支持64G）

时间显示：支持，如：星期，日期

应用编程接口：支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入

浏览器:支持IE7、IE8、IE9,Chrome8+,Firefox3.5+,Safari5+浏览器

同时预览用户数:最多20路（总带宽64M）

安全模式:授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制

用户管理:最多32个用户，多级用户权限管理，分3级:管理员、操作员和只能浏览

故障检测:网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测，存储卡状态检测,存储空间检测

智能跟踪功能:支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持拌线入侵、区域入侵、电子围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、违章停车、异常移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤

模拟接口:1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头

网络接口:内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 

报警输入:7 路开关量输入(0-5vDC)

报警输出:2 路，支持报警联动

报警联动:预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图

音频输入:LINE 输入，音频峰值:2.8Vp-p，输入阻抗:10KΩ

音频输出:耳机输出，输出阻抗:32Ω

SD卡接口:内置SD 卡插槽，支持TF卡（最大支持64G），可支持手动录像/报警录像

电源:AC24V/3A ±15%

功耗:8W（不带加热）/30W（带加热）

工作环境:温度-40~70℃； 湿度＜95% 

防护等级:IP66，TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5  4级标准

安装方式:多种安装方式可选根据应用环境进行选择

产品尺寸：Φ211.9(mm)×322.1(mm)

重量：5Kg

选配支架：PFB300W(壁装,臂长210mm);PFB301C(吊装,无延长杆);
	大华高清球机

DH-SD-65A220-HNI

图像传感器：SONY 1/2.8"CMOS

总像素：约300万像素

水平解析度：≥1000TVL

视频制式：1920*1080(25fps)，1280*720(50fps)，1920*1080(30fps)，1280*720(60fps)

最低照度：彩色：0.05Lux/F1.6

黑白：0.005Lux/F1.6

增益控制：自动/手动

3D降噪：支持

2D降噪：支持

信噪比：大于55dB

白平衡：自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯

特色功能：电子透雾、FD三维定位、时域空域3D降噪、MAC白名单

电子快门：1/3~1/10,000s

背光补偿：开/关

宽动态：128倍

强光抑制：支持

数字变倍：16x（最大320x）

日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑

聚焦模式：自动/半自动/手动

焦距：4.7mm - 94.0mm

变倍速度：大约3s

视场角：水平：55.4°（近焦）- 2.8°（远焦）

近摄距：100mm ~1000mm（近焦到远焦）

光学变倍：20倍

水平范围:0°～360°连续旋转

垂直范围：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视

键控速度：水平：0.1°～300°/秒垂直：0.1°～250°/秒

调用预置点速度：水平：400°/秒

垂直：300°/秒

预置点：256个

自动巡航：8条, 每条可添加32个预置点

自动巡迹：5条  自动线扫：支持5条自动线扫

隐私遮挡:最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面

空闲动作:预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 

定时任务:预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 

云台功能:支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能

视频压缩:H.264HighProfile/H.264MainProfile/M-JPEG

图像分辨率:主码流（1920*1080、1280*720） 辅码流（D1、CIF）

网络协议:IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE，onvif，CGI，GBT28181

SD卡：手动录像 / 报警录像;支持SD/ SDHC卡（最大支持64G）

时间显示：支持，如：星期，日期

应用编程接口：支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入

浏览器:支持IE7、IE8、IE9,Chrome8+,Firefox3.5+,Safari5+浏览器

同时预览用户数:最多20路（总带宽64M）

安全模式:授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制

用户管理:最多32个用户，多级用户权限管理，分3级:管理员、操作员和只能浏览

故障检测:网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测，存储卡状态检测,存储空间检测

智能跟踪功能:支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持拌线入侵、区域入侵、电子围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、违章停车、异常移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤

模拟接口:1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头

网络接口:内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 

报警输入:7 路开关量输入(0-5vDC)

报警输出:2 路，支持报警联动

报警联动:预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图

音频输入:LINE 输入，音频峰值:2.8Vp-p，输入阻抗:10KΩ

音频输出:耳机输出，输出阻抗:32Ω

SD卡接口:内置SD 卡插槽，支持TF卡（最大支持64G），可支持手动录像/报警录像

电源:AC24V/3A ±15%

功耗:8W（不带加热）/30W（带加热）

工作环境:温度-40~70℃； 湿度＜95% 

防护等级:IP66，TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5  4级标准

安装方式:多种安装方式可选根据应用环境进行选择

产品尺寸：Φ211.9(mm)×322.1(mm)

重量：5Kg

选配支架：PFB300W(壁装,臂长210mm);PFB301C(吊装,无延长杆);
	无偏离

	6
	室外防护罩

18 寸
	大华室外防护罩

DH-ITABX-018BA
	无偏离

	7
	支架8018

支架数=LED灯+防护罩
	大华支架8018

支架数=LED灯+防护罩
	无偏离

	8
	闪光灯

一部分用在前期卡口

LED频闪灯要采用进口封装高亮度LED，内置灯泡全部采用原装进口的美国CREE灯泡，发光效率为普通补光灯的两倍以上，防护等级为IP66，等够适应在室外的恶劣环境下长时间无故障作业。

    闪光灯要使用高亮、高性能灯管，通过散热型、便捷安装结构设计，具有过压、欠压、过流保护功能，主要用于满足要求看清车牌和车内司机人脸效果等应用
	     大华闪光灯DJC-300BK

一部分用在前期卡口

LED频闪灯要采用进口封装高亮度LED，内置灯泡全部采用原装进口的美国CREE灯泡，发光效率为普通补光灯的两倍以上，防护等级为IP66，等够适应在室外的恶劣环境下长时间无故障作业。

    闪光灯要使用高亮、高性能灯管，通过散热型、便捷安装结构设计，具有过压、欠压、过流保护功能，主要用于满足要求看清车牌和车内司机人脸效果等应用
	无偏离

	9
	LED补光灯

当前系统的辅助补光设备主要有闪光灯和LED频闪灯两种方式
	大华LED补光灯

DH-ITALE-080BA

主处理器：ATMEL AVR系列高性能MCU

用户接口：RS485串口

LED灯珠：20颗Cree高亮LED

光照角度：25度

日夜功能：支持环境亮度检测，低照度下自动开启

同步接口：1路抓拍触发输入，1路频闪触发输入，1路频闪同步输出（开关量）

视频补光同步：支持视频同步补光功能

抓拍补光同步：支持抓拍同步补光功能

RS485接口：1路，支持PC或相机连接

参数配置：支持内部参数设置，如频闪模式、持续时间、延时等

频闪亮度调节：支持亮度可调，1～20档可调，20档最亮

频闪频率：支持频闪频率50、60、75、90、100、120Hz

环境亮度：支持环境亮度阀值可调，1～6档可调，6档最低

响应时间：≤90us

光照度（勒克斯）：20米光照度达到60 lx

最佳照射距离：18～23米

在线升级：支持RS485串口软件升级

供电：支持市电AC176～264V供电

功耗：频闪≤50W  爆闪≤90W 实际功耗和频闪亮度及控制方式相关

工作环境：工作温度-30℃~+70℃，工作湿度10%~95%

外形尺寸：249.6mm*210mm*109mm

整机重量：6Kg

安装方式：支持多种安装方式（护罩、支架选配）

	无偏离

	10
	四通道车辆检测器 

每台接4线圈

检测是否有车辆通行，通过485接口与主机相连
	大华 四通道车辆检测器     DH-ITACD-004B

主处理器：ATMEL公司ATMEGA系列高性能MCU

协处理器：ALTERA公司MAXII系列高性能CPLD

车辆检测：车辆行驶经过线圈区域时检测车辆的通行过程，支持最多4个线圈同时检测。

参数设置：可通过拨位开关，对车辆检测器各种工作参数进行设置。

状态显示：可通过指示灯，对车辆检测器各种工作参数进行状态显示。

通讯接口：RS485接口1个、RS232接口1个(同一时间只能使用其中一个)

触发信号输出：每路线圈检测对应一路信号输出。输出信号高低电平和触点方式可选。用户还可选择用RS485/RS232的通讯方式来输出触发信号

故障信号输出：当线圈出现故障或开路等问题时，设备会输出故障信号

线圈输入：可同时外接4路线圈输入

指示灯：电源指示灯、每一路线圈对应有检测指示灯各1个和故障灯各一个

拨位开关：八位拨位开关3个、2位拨位开关1个

捕获率：≥99.9%

自动调谐：车检器支持自动调谐功能

基频自动刷新：在未有车辆通过线圈时，车检器能够自动刷新基频。自动补偿气候的影响，最大每小时40℃。即环境温度不能瞬变，应在每小时40℃以内。

响应时间：响应时间<20ms

振荡频率：振荡频率可以进行调节，内部支持高、中高、中低和低4种状态切换选择

灵敏度可调：每个通道的灵敏度可以分别进行调节，八级可调

按键：复位按键1个

电源输入：DC12V±10%、具有过压、过流、反接保护，能够安全稳定的为设备供电

接口保护：对应输出接口均具有过流过压保护功能

功耗：<2W

整机重量：<1Kg

外形尺寸：欧标结构，205.6mm*148mm*38mm

AB逻辑功能：支持AB逻辑检测功能

	无偏离

	11
	 非标落地机柜

尺寸为800×800×1600,

内部19 寸机架，层板3块，

安装横梁3根（安装在机柜的底部），

顶部风机2个，

外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于１.２ｍｍ外表喷室外塑粉并做好防水、防盗及散热，

机柜基础要与过路管道管井相通，

机柜基座部分外表要用白色瓷砖镶嵌，

机柜外壳有醒目的夜光标识。
	 威龙非标落地机柜

1600*800*800豪华版500

要采用双壁式设计。由基本柜体、顶板、后面板、侧板、底座组成；
2）双壁式后面板、双重侧面板，螺钉由内侧固定。双壁式门配有三点锁定装置130度锁链，关上门从外面看不见螺钉。侧面板覆盖机柜及底座，消除了用强制性措施进入机柜的弱点；
3）内外侧面板（间距25mm）的夹层提供通风渠道，支持机柜的内部热交换并可以减少阳光照射的影响；
4）顶盖配有四周伸出25mm高75mm的遮雨蓬，遮雨蓬有完整的通风狭槽，确保气体交

5）底座可以用整块或分三部分的密封板封起来；
6)机柜内可采用19”安装结构，也可以配安装背板，或根据客户要求设计；
7)自然风冷却。机柜顶部可装交流抽风扇，下部两侧开有透气孔并附带纤维棉防尘罩；
8）防护等级：IP55、EN60529/10.91；
9)可按客户要求进行结构设计；表面处理：去油、酸洗、磷化、静电喷粉,材质：可采用优质冷轧钢板,主体颜色：RAL7035,顶盖、底座颜色：RAL5012。
	无偏离

	12
	UPS不间断电源控制卡
	UPS不间断电源控制卡
	无偏离

	13
	 UPS不间断电源         
	科华 UPS不间断电源         YTR1102L

4小时不间断
	无偏离

	14
	电池   后备电源
	超特CT12V-100AH电池      

后备电源
	无偏离

	15
	可编程型网络开关控制器
	可编程型网络开关控制器
	无偏离

	16
	立杆6m*6m

1）地面至悬臂杆中心线高度为：6.5mm。

2）构件全部采用Ａ3钢。

3）悬臂杆和主立杆长度达不到，不得对接，要求整体成形。

4）焊条采用Ｔ42。

5）所有钢构件都进行热镀锌防腐处理，紧固件表面：350/m2，其它为：600g/m2,并进行喷塑处理（白色）。

6）混凝土采用Ｃ20,基础规格不低于1500*1500*2200（mm），具体规格视路口情形定。

7）所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。

8）悬臂杆中心线与道路横向应保持水平。

9）每套臂应有一根2.5m热镀锌接地棒，采用16mm2裸铜线和杆件连接，接地电阻为＜10Ω。
	立杆6m*6m

1）地面至悬臂杆中心线高度为：6.5mm。

2）构件全部采用Ａ3钢。

3）悬臂杆和主立杆长度达不到，不得对接，要求整体成形。

4）焊条采用Ｔ42。

5）所有钢构件都进行热镀锌防腐处理，紧固件表面：350/m2，其它为：600g/m2,并进行喷塑处理（白色）。

6）混凝土采用Ｃ20,基础规格不低于1500*1500*2200（mm），具体规格视路口情形定。

7）所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。

8）悬臂杆中心线与道路横向应保持水平。

9）每套臂应有一根2.5m热镀锌接地棒，采用16mm2裸铜线和杆件连接，接地电阻为＜10Ω。
	无偏离

	17
	地笼
	地笼
	无偏离

	18
	地脚
	地脚
	无偏离

	19
	管井 A6 含井盖
	管井 A6 含井盖
	无偏离

	20
	网络防雷器
	网络防雷器
	无偏离

	21
	220V电源防雷器
	220V电源防雷器
	无偏离

	22
	接地系统              

   含16mm平方铜线与立杆连接
	接地系统                 

含16mm平方铜线与立杆连接
	无偏离

	23
	各类线材

（网线、馈线、信号线、闪光灯触发线、电源线、同步线）
	各类线材

（网线、馈线、信号线、闪光灯触发线、电源线、同步线）
	无偏离

	24
	高清枪机            

主处理器:TI高性能智能DSP

图像传感器:1/3英寸CMOS

像素数:2048*1536

日夜功能:支持IR-CUT电磁式切换

自动光圈:DC驱动

镜头参数:C/CS接口，镜头可选

照度:0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0.001/F1.2（黑白模式）

信噪比:52db以上

增益控制:手动/自动

白平衡:手动/自动

数字降噪:支持3D降噪

动态范围:120dB宽动态

电子快门:手动/自动（区间可调，1/3~1/30000）

智能聚焦:支持自动后调焦（ABF）

图像设置:支持走廊模式

智能侦测:伴线，区域入侵，物品遗留/消失，场景变更，虚焦侦测

人脸侦测:侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判断结果联动

音频侦测;检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒等功能

视频码率:16k~32Mbps码率可调，也可自定义

视频接口:1路复合模拟视频输出，BNC（1.0Vp-p，75Ω）

音频压缩标准:G.711a/G.711Mu

音频码率:64kbps/128kbps

音频输入;1路 3.5mm JACK LINE IN / 内置MIC

音频输出:1路 3.5mm JACK LINE OUT

报警接口:2路输入，1路输出（开关量）

有线网络:1路100M/1000M以太网，RJ45接口

网络协议:HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP

接入协议;标配ONVIF，GB28181

供电;支持AC24V/DC12V/POE供电

功耗;最大10W(ABF与ICR开启)

工作环境:-30℃~+60℃，工作湿度≤95%

外形尺寸;74.1*65.5*135.4
	大华高清枪机            DH-IPC-HF8301E

主处理器:TI高性能智能DSP

图像传感器:1/3英寸CMOS

像素数:2048*1536

日夜功能:支持IR-CUT电磁式切换

自动光圈:DC驱动

镜头参数:C/CS接口，镜头可选

照度:0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0.001/F1.2（黑白模式）

信噪比:52db以上

增益控制:手动/自动

白平衡:手动/自动

数字降噪:支持3D降噪

动态范围:120dB宽动态

电子快门:手动/自动（区间可调，1/3~1/30000）

智能聚焦:支持自动后调焦（ABF）

视频帧率:主码流(2048*1536@25fps)，辅码流(704*576@25fps)，第三码流（1920*1080@12fps），主码流(2048*1536@25fps)，辅码流(704*576@25fps)，第三码流（1280*720@25fps）主码流(1920*1080@25fps)，辅码流(704*576@25fps)，第三码流（1920*1080@25fps）

图像设置:支持走廊模式

智能侦测:伴线，区域入侵，物品遗留/消失，场景变更，虚焦侦测

人脸侦测:侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判断结果联动

音频侦测;检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒等功能

视频码率:16k~32Mbps码率可调，也可自定义

视频接口:1路复合模拟视频输出，BNC（1.0Vp-p，75Ω）

音频压缩标准:G.711a/G.711Mu

音频码率:64kbps/128kbps

音频输入;1路 3.5mm JACK LINE IN / 内置MIC

音频输出:1路 3.5mm JACK LINE OUT

报警接口:2路输入，1路输出（开关量）

有线网络:1路100M/1000M以太网，RJ45接口

网络协议:HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP

接入协议;标配ONVIF，GB28181

供电;支持AC24V/DC12V/POE供电

功耗;最大10W(ABF与ICR开启)

工作环境:-30℃~+60℃，工作湿度≤95%

外形尺寸;74.1*65.5*135.4
	无偏离

	25
	高清镜头               
	大华高清镜头               EV03518DC.IR
	无偏离

	26
	LED补光护罩         DH-PFH610N
	大华LED补光护罩         DH-PFH610N
	无偏离

	27
	支架
	大华支架DH-PFA160
	无偏离

	28
	工业交换机

基本型号提供16个10/100Base-TX电口和4个1000Base-X千兆SFP光口。

另外提供一个1个扩展卡，扩展卡不支持热插拔，有3种型号：

   1)8FE---提供8个10/100Base-TX电口；

   2)8FX---提供8个100Base-FX百兆SFP光口；

   3)4FE4FX---提供4个10/100Base-TX电口和4个100Base-FX百兆SFP光口。
	大华工业交换机

基本型号提供16个10/100Base-TX电口和4个1000Base-X千兆SFP光口。

另外提供一个1个扩展卡，扩展卡不支持热插拔，有3种型号：

   1)8FE---提供8个10/100Base-TX电口；

   2)8FX---提供8个100Base-FX百兆SFP光口；

   3)4FE4FX---提供4个10/100Base-TX电口和4个100Base-FX百兆SFP光口。
	无偏离

	29
	四芯光纤
	祥达丽四芯光纤
	无偏离

	30
	光收发器                 

 百兆180/千兆440 
	光收发器                    百兆180/千兆440 
	无偏离

	31
	光纤盒  8口
	光纤盒  8口
	无偏离

	32
	存储NVR设备 

主处理器:嵌入式高性能四核CPU

操作系统:嵌入式LINUX操作系统

图像编码标准:H.264/MPEG4

回放图像质量:D1/720P/1080P

图像移动侦测:每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调

区域遮挡设置:每路支持4个区域遮挡块

编码标准:G.711A

录像方式:手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

录像保存:本机硬盘、网络等

录像速度:D1 @ 25 fps  1080P @ 25 fps

备份方式:支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份

视频输入:128路设备：接入384M，转发384M，存储384M，回放32M

前面板屏:NVR60xxDR和NVR60xxD支持7"面板屏，支持1080P显示

视频输出:1路VGA，1路HDMI

1路VGA，6路HDMI，其中第1路与VGA同源（加HDMI接口板）

第一屏单画面1080P；4-16分屏D1；25-64画面降帧率预览；其余支持1/4画面预览

视频分屏:第一屏（即VGA和前面板屏复用通道）1/4/9/16/25/36/64分屏，其余4分屏

音频输入:IPC复合音频输入

音频输出:1路，与语音对讲输出复合

报警输入:16路报警输入、绿色接线柱接口

报警输出:8路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口

电源:100-240V 47-63Hz 3-6A ，DH-NVR60xxDR支持1+1冗余电源

功耗:小于200W(不含硬盘)

工作温度:0℃－＋50℃`

工作湿度:10%－90%

尺 寸:526mm×485mm×135mm（长×宽×高）

重 量:28kg(不含硬盘)

安装方式:台式安装，机架安装

输出接口:4xHDMI

输出分辨率:1920*1080 1280*1024 1024*768

显示形式:单画面/四画面分割

解码能力:12x1080p解码；每个屏单画面可解1080P码流；四画面解D1码流
	存储NVR设备 

DH-NVR6000

系统架构：电信级控制器架构

主处理器：工业级X86多核处理器

硬件结构：电源、风扇、硬盘支持热插拔操作，主板模块化设计

操作系统：嵌入式Linux实时操作系统

视频输入：128路设备：接入384M，转发384M,存储384M,回放64M

视频格式：H.264/MPEG4/MJPEG

图像质量：8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P

音频输入：IPC复合音频输入

音频格式：G711A，MpegLayerII

视频输出：1路VGA输出
6路HDMI输出(不带Netra 卡的设置仅支持2路HDMI输出)
前面板液晶屏输出（不带液晶设备无液晶屏输出）
支持VGA/HDMI/前面板液晶屏（不带液晶设备无此液晶屏项）视频同时输出

音频输出：1路，与语音对讲输出复合

语音对讲：1路语音对讲输入 

画面分割：第一屏（即VGA和前面板屏复用通道）1、4、8、9、16、25、36、64画面分屏，其余4分屏

多路回放：16路D1或16路720P或8路1080P同时回放；

录像方式：自动录像、手动录像、定时录像、动检录像、报警录像

操作界面：远程WEB、本地GUI

录像保存：本机硬盘、网络等

备份方式：支持硬盘、U盘备份

网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF

硬盘：16个内置SATA接口，最大单盘容量4TB，支持RAID0、1、5，支持热备盘

网络接口：4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡、冗余、多址接入

串行接口：1个RS-232、1个 RS-485标准串行接口

电源：100-240V 47-63Hz 3-6A ，DH-NVR60xxDR支持1+1冗余电源

功耗：10W~200W（含硬盘）

工作温度：0℃～+50℃ 

工作湿度：-20℃~70℃

储存环境湿度：5%~90%（非凝露）

工作海拔：-60m~3000m

尺  寸：529.4mm*485（带耳挂）mm*133.2mm（长*宽*高）（3U机箱）

重  量：20Kg（不含外包装，不含硬盘）

安装方式：机架安装，台式安装
	无偏离
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	希捷硬盘 ST2000VX000
	希捷硬盘 ST2000VX000
	无偏离

	34
	220V接入

(铜芯线及辅助材料)
	220V接入

(铜芯线及辅助材料)
	无偏离

	35
	NVR 

主处理器：工业级嵌入式微控制器

操作系统：嵌入式LINUX操作系统

回放图像质量：D1、720P、1080P

图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调

区域遮挡设置：每路支持4个区域遮挡块

编码标准：G.711A

语音对讲：双向语音对讲功能

录像方式：手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

录像保存：本机硬盘、网络、eSATA

录像速度：25 fps

录像回放：支持16路720P或8路1080P同步回放

备份方式支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份

报警输入:8/16/16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口

报警输出:6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口

网络:2个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应

通信:标准RS-485接口，支持半双工，绿色接线柱接口;标准RS-232，DB9接口

USB:4个USB 2.0接口

硬盘:内部支持8个SATAII硬盘

电源:220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2%

功耗:<45W(不含硬盘)

工作温度:0℃－＋55℃

工作湿度:0℃－＋55℃

尺寸:440mm * 460mm * 89 mm(2U高度)

重量:6.5-7.5kg(不含硬盘)

安装方式:台式安装，机架安装
	大华NVR (DH-NVR5832-E)      32路接入能力

系统主处理器：工业级嵌入式微控制器

操作系统：嵌入式LINUX操作系统

回放图像质量：D1、720P、1080P

图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调

区域遮挡设置：每路支持4个区域遮挡块

编码标准：G.711A

语音对讲：双向语音对讲功能

录像方式：手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

录像保存：本机硬盘、网络、eSATA

录像速度：25 fps

录像回放：支持16路720P或8路1080P同步回放

备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份

接入码流：160Mbps码流

接入路数：16路设备：16路高清（720P/1080P）

视频输出：1路VGA输出、1路HDMI输出、1路BNC

音频输入：32路IPC复合音频输入

音频输出：1路线性音频输出，与语音对讲复用

报警输入：8/16/16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口

报警输出：6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口

网络：2个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应

通信：标准RS-485接口，支持半双工，绿色接线柱接口;标准RS-232，DB9接口

USB：4个USB 2.0接口

硬盘：内部支持8个SATAII硬盘

eSATA：支持独立的eSATA接口

电源：220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2%

功耗：<45W(不含硬盘)

工作温度：0℃－＋55℃

工作湿度：10%－90%

尺寸：440mm * 460mm * 89 mm(2U高度)

重量：6.5-7.5kg(不含硬盘)

安装方式:台式安装，机架安装
	无偏离

	36
	NVR 

主处理器：工业级嵌入式微控制器

操作系统：嵌入式LINUX操作系统

回放图像质量：D1、720P、1080P

图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调

区域遮挡设置：每路支持4个区域遮挡块

编码标准：G.711A

语音对讲：双向语音对讲功能

录像方式：手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

录像保存：本机硬盘、网络、eSATA

录像速度：25 fps

录像回放：支持16路720P或8路1080P同步回放

备份方式支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份

报警输入:8/16/16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口

报警输出:6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口

网络:2个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应

通信:标准RS-485接口，支持半双工，绿色接线柱接口;标准RS-232，DB9接口

USB:4个USB 2.0接口

硬盘:内部支持8个SATAII硬盘

电源:220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2%

功耗:<45W(不含硬盘)

工作温度:0℃－＋55℃

工作湿度:0℃－＋55℃

尺寸:440mm * 460mm * 89 mm(2U高度)

重量:6.5-7.5kg(不含硬盘)

安装方式:台式安装，机架安装
	大华NVR（DH-NVR5816-E）     

16路接入能力

系统主处理器：工业级嵌入式微控制器

操作系统：嵌入式LINUX操作系统

回放图像质量：D1、720P、1080P

图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调

区域遮挡设置：每路支持4个区域遮挡块

编码标准：G.711A

语音对讲：双向语音对讲功能

录像方式：手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

录像保存：本机硬盘、网络、eSATA

录像速度：25 fps

录像回放：支持16路720P或8路1080P同步回放

备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份

接入码流：160Mbps码流

接入路数：16路设备：16路高清（720P/1080P）

视频输出：1路VGA输出、1路HDMI输出、1路BNC

音频输入：32路IPC复合音频输入

音频输出：1路线性音频输出，与语音对讲复用

报警输入：8/16/16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口

报警输出：6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口

网络：2个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应

通信：标准RS-485接口，支持半双工，绿色接线柱接口;标准RS-232，DB9接口

USB：4个USB 2.0接口

硬盘：内部支持8个SATAII硬盘

eSATA：支持独立的eSATA接口

电源：220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2%

功耗：<45W(不含硬盘)

工作温度：0℃－＋55℃

工作湿度：10%－90%

尺寸：440mm * 460mm * 89 mm(2U高度)

重量：6.5-7.5kg(不含硬盘)

安装方式:台式安装，机架安装
	无偏离
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	数模混合型硬盘录像机

16路接入能力

统主处理器：工业级嵌入式微控制器

操作系统：嵌入式LINUX操作系统

图像编码标准：H.264

视频标准：PAL（700线，50场/秒）

监视图像质量：PAL制，960H

回放图像质量：960H，1080P

图像控制：图像质量可调，可变码流和固定码流可选

双码流：每个通道可设置双码流，副码流的设置最高分辨率不超过主码流

图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调

区域遮挡设置：每路支持4个区域遮挡块

编码标准：G.711A

语音对讲：双向语音对讲功能

录像方式：手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

录像保存：本机硬盘、网络

录像回放：模拟部分：1、2、3、4、N路同步回放功能（N代表设备最高路数）

数字部分：16路标清D1或8路720P或4路1080P

备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份

视频输入：16路设备：16路960H +8路720P/4路1080P

视频输出：1路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) , 1路VGA输出，1路HDMI输出

抓图功能：支持JPEG抓图功能

环通输出：4/8/16路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms)

矩阵输出：4/8/16选1视频矩阵输出

音频输入：4/8/16路线性音频输入

音频输出；1路线性音频输出

报警输入：4/8/16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口

报警输出：6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口

网络：2个 RJ45接口, 10/100/1000M自适应

通信：2个标准485接口，一个半双工，一个全双工，绿色接线柱接口;标准232接口，DB9

USB：4个USB 2.0接口

硬盘：内部支持8个SATA硬盘

ESATA

电源：220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2%

功耗：25-40W(不含硬盘)

工作温度：0℃－＋55℃

工作湿度：10%－90%

尺寸：440mm * 460mm * 89 mm(2U高度)

重量：6.5-7.5kg(不含硬盘) 
	大华数模混合型硬盘录像机   （DH-DVR1604HG-U-E）        

16路接入能力

系统主处理器：工业级嵌入式微控制器

操作系统：嵌入式LINUX操作系统

图像编码标准：H.264

视频标准：PAL（700线，50场/秒）

监视图像质量：PAL制，960H

回放图像质量：960H，1080P

图像控制：图像质量可调，可变码流和固定码流可选

双码流：每个通道可设置双码流，副码流的设置最高分辨率不超过主码流

图像移动侦测：每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调

区域遮挡设置：每路支持4个区域遮挡块

编码标准：G.711A

语音对讲：双向语音对讲功能

录像方式：手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

录像保存：本机硬盘、网络

录像回放：模拟部分：1、2、3、4、N路同步回放功能（N代表设备最高路数）

数字部分：16路标清D1或8路720P或4路1080P

备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份

视频输入：16路设备：16路960H +8路720P/4路1080P

视频输出：1路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) , 1路VGA输出，1路HDMI输出

抓图功能：支持JPEG抓图功能

环通输出：4/8/16路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms)

矩阵输出：4/8/16选1视频矩阵输出

音频输入：4/8/16路线性音频输入

音频输出；1路线性音频输出

报警输入：4/8/16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口

报警输出：6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口

网络：2个 RJ45接口, 10/100/1000M自适应

通信：2个标准485接口，一个半双工，一个全双工，绿色接线柱接口;标准232接口，DB9

USB：4个USB 2.0接口

硬盘：内部支持8个SATA硬盘

ESATA

电源：220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2%

功耗：25-40W(不含硬盘)

工作温度：0℃－＋55℃

工作湿度：10%－90%

尺寸：440mm * 460mm * 89 mm(2U高度)

重量：6.5-7.5kg(不含硬盘)
	无偏离
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	希捷3T硬盘 ST3000VX000
	希捷3T硬盘 ST3000VX000
	无偏离
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	一体化红外高清摄像机

图像传感器：1/3英寸CMOS

像素数：1280(H)*960(V)

日夜功能：支持IR-CUT电磁切换

镜头参数：M12接口，3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm镜头可选

标配镜头视场角：水平：70°、46°、35°、23°、16°

照度：0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0Lux（红外灯开启）

信噪比：50dB以上

增益控制：手动/自动

白平衡：手动/自动

电子快门：手动/自动（区间可调，1/3~1/100000）

视频压缩标准：H264/H264H/MJPEG

最大视频分辨率：主码流 1280*960，辅码流 704*576

视频帧率:主码流(1280*960@25fps)、辅码流(704*576@25fps)
主码流(1280*720@25fps)、辅码流(704*576@25fps)

视频码率:16k~16Mbps码率可调，也可自定义

视频接口:1路复合模拟视频输出，BNC（1.0Vp-p，75Ω）

音频压缩标准:G.711a/G.711u/PCM

音频码率:64k/128k

音频输入:1路， RCA LINE IN

音频输出:1路， RCA LINE OUT

报警接口:2路输入，1路输出（开关量

有线网络:1路10/100M以太网，RJ45接口

网络协议:HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP

接入协议:标配ONVIF，GB28181

本地存储:支持micro SD卡存储

供电:可选配AC24V/POE（802.3af）或DC12V/POE（802.3af）供电

功耗:<7.6W

工作环境:工作温度-20℃~+60℃，工作湿度10%~95%

外形尺寸:88x76x200.2mm

整机重量:920g

安装方式:支持多种安装方式

 
	大华一体化红外高清摄像机       DH-IPC-HFW5100D

图像传感器：1/3英寸CMOS

像素数：1280(H)*960(V)

日夜功能：支持IR-CUT电磁切换

镜头参数：M12接口，3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm镜头可选

标配镜头视场角：水平：70°、46°、35°、23°、16°

照度：0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0Lux（红外灯开启）

信噪比：50dB以上

增益控制：手动/自动

白平衡：手动/自动

电子快门：手动/自动（区间可调，1/3~1/100000）

视频压缩标准：H264/H264H/MJPEG

最大视频分辨率：主码流 1280*960，辅码流 704*576

视频帧率:主码流(1280*960@25fps)、辅码流(704*576@25fps)
主码流(1280*720@25fps)、辅码流(704*576@25fps)

视频码率:16k~16Mbps码率可调，也可自定义

视频接口:1路复合模拟视频输出，BNC（1.0Vp-p，75Ω）

音频压缩标准:G.711a/G.711u/PCM

音频码率:64k/128k

音频输入:1路， RCA LINE IN

音频输出:1路， RCA LINE OUT

报警接口:2路输入，1路输出（开关量

有线网络:1路10/100M以太网，RJ45接口

网络协议:HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP

接入协议:标配ONVIF，GB28181

本地存储:支持micro SD卡存储

供电:可选配AC24V/POE（802.3af）或DC12V/POE（802.3af）供电

功耗:<7.6W

工作环境:工作温度-20℃~+60℃，工作湿度10%~95%

外形尺寸:88x76x200.2mm

整机重量:920g

安装方式:支持多种安装方式


	无偏离
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	19寸标准网络机柜

类型：网络服务器机柜

容量：27U

标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准:兼容ETSI标准.

门及门锁：钢化玻璃前门 

材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

附加功能：前后为圆形通风孔的上下框;

主体颜色为国际流行RAL7035;

可同时安装脚轮和支脚;

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整. 

高度1388mm *宽度600mm*深度600mm 
	飞凯19寸标准网络机柜

类型：网络服务器机柜

容量：27U

标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准:兼容ETSI标准.

门及门锁：钢化玻璃前门 

材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

附加功能：前后为圆形通风孔的上下框;

主体颜色为国际流行RAL7035;

可同时安装脚轮和支脚;

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整. 

高度1388mm *宽度600mm*深度600mm 
	无偏离
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	大华视频电源、网络防雷器
	大华视频电源、网络防雷器
	无偏离
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	网管网络交换机    

指示灯：每端口具有1个Link/Ack 、Speed指示灯/每设备具有1个Power、System指示灯

性能：存储转发/支持48Gbps的背板带宽/支持8K的MAC地址表深度

使用环境：工作温度：0℃～40℃/存储温度：-40℃～70℃/工作湿度：10%～90% RH不凝结/存储湿度：5%～90% RH不凝结

输入电源：100－240V～ 50/60Hz

外形尺寸（L×W×H）440mm×220mm×44mm

安全特性：IP-MAC-Port-VID 四元绑定/ARP防护、IP源防护、Dos防护、端口安全、CPU保护/802.1X认证、Guest VLAN

访问控制：支持基于时间段的L2~L4包过滤/支持基于流的限速、目的端口重定向、QoS重标记/支持基于端口、VLAN下发Policy

VLAN：802.1Q VLAN、Protocol Based VLAN、Voice VLAN、Port Based VLAN、MAC Based VLAN/VLAN VPN、VLAN Mapping/GARP/GVRP

地址表：MAC地址显示/查询、MAC地址过滤/静态MAC地址设置、动态MAC地址管理/支持IVL

端口管理：端口汇聚、端口监控、端口限速/风暴抑制

生成树：STP (802.1d)、RSTP (802.1w)、MSTP (802.1s)/生成树安全

组播管理:IGMP V1/V2/V3/未知组播丢弃、组播过滤、Fast Leave/

QoS:4个端口队列/支持基于端口、802.1P及DSCP/ToS的优先级/支持Equ、SP、WRR、SP+WRR四种优先级调度模式

DHCP:4个端口队列/支持基于端口、802.1P及DSCP/ToS的优先级/支持Equ、SP、WRR、SP+WRR四种优先级调度模式

DHCP：DHCP Client/DHCP Snooping、DHCP 攻击防护、Option82

系统维护：支持配置导入导出和系统时间设置/环回检测、线缆检测、Ping、Tracert检测/显示/过滤系统日志、日志服务器

系统管理：支持基于HTTP、SSL(v2/v3/TLSv1)的Web管理、基于Telnet 、Console 、SSH(v1/v2)的CLI管理/SNMP V1/V2/V3（TP-LINK MIBs）、国标集群管理（支持被管理）/软件免费升级
	华三网管网络交换机    S5024PV2-EI

网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q 、IEEE 802.1p、IEEE 802.1s、IEEE 802.1d 、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1v

端口：24个10/100/1000Mbps RJ45 端口/4个共享的千兆SFP光纤口/1个Console口(电脑管理口)

指示灯：每端口具有1个Link/Ack 、Speed指示灯/每设备具有1个Power、System指示灯

性能：存储转发/支持48Gbps的背板带宽/支持8K的MAC地址表深度

使用环境：工作温度：0℃～40℃/存储温度：-40℃～70℃/工作湿度：10%～90% RH不凝结/存储湿度：5%～90% RH不凝结

输入电源：100－240V～ 50/60Hz

外形尺寸（L×W×H）440mm×220mm×44mm

安全特性：IP-MAC-Port-VID 四元绑定/ARP防护、IP源防护、Dos防护、端口安全、CPU保护/802.1X认证、Guest VLAN

访问控制：支持基于时间段的L2~L4包过滤/支持基于流的限速、目的端口重定向、QoS重标记/支持基于端口、VLAN下发Policy

VLAN：802.1Q VLAN、Protocol Based VLAN、Voice VLAN、Port Based VLAN、MAC Based VLAN/VLAN VPN、VLAN Mapping/GARP/GVRP

地址表：MAC地址显示/查询、MAC地址过滤/静态MAC地址设置、动态MAC地址管理/支持IVL

端口管理：端口汇聚、端口监控、端口限速/风暴抑制

生成树：STP (802.1d)、RSTP (802.1w)、MSTP (802.1s)/生成树安全

组播管理:IGMP V1/V2/V3/未知组播丢弃、组播过滤、Fast Leave/

QoS:4个端口队列/支持基于端口、802.1P及DSCP/ToS的优先级/支持Equ、SP、WRR、SP+WRR四种优先级调度模式

DHCP:4个端口队列/支持基于端口、802.1P及DSCP/ToS的优先级/支持Equ、SP、WRR、SP+WRR四种优先级调度模式

DHCP：DHCP Client/DHCP Snooping、DHCP 攻击防护、Option82

系统维护：支持配置导入导出和系统时间设置/环回检测、线缆检测、Ping、Tracert检测/显示/过滤系统日志、日志服务器

系统管理：支持基于HTTP、SSL(v2/v3/TLSv1)的Web管理、基于Telnet 、Console 、SSH(v1/v2)的CLI管理/SNMP V1/V2/V3（TP-LINK MIBs）、国标集群管理（支持被管理）/软件免费升级
	无偏离
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	工业交换机        16口 


	瑞斯康达号 工业交换机        16口 ISCOM2128-I-AC/S

基本型号提供16个10/100Base-TX电口和4个1000Base-X千兆SFP光口。

另外提供一个1个扩展卡，扩展卡不支持热插拔，有3种型号：

1)8FE---提供8个10/100Base-TX电口；

2)8FX---提供8个100Base-FX百兆SFP光口；

3)4FE4FX---提供4个10/100Base-TX电口和4个100Base-FX百兆SFP光口。
	偏高
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	工业交换机         24口 


	瑞斯康达号 工业交换机         24口 ISCOM2128-I-AC/S 8FE

基本型号提供16个10/100Base-TX电口和4个1000Base-X千兆SFP光口。

另外提供一个1个扩展卡，扩展卡不支持热插拔，有3种型号：

1)8FE---提供8个10/100Base-TX电口；

2)8FX---提供8个100Base-FX百兆SFP光口；

3)4FE4FX---提供4个10/100Base-TX电口和4个100Base-FX百兆SFP光口。
	偏高
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	立杆 6m*6m

1）地面至悬臂杆中心线高度为：6.5mm。

2）构件全部采用Ａ3钢。

3）悬臂杆和主立杆长度达不到，不得对接，要求整体成形。

4）焊条采用Ｔ42。

5）所有钢构件都进行热镀锌防腐处理，紧固件表面：350/m2，其它为：600g/m2,并进行喷塑处理（白色）。

6）混凝土采用Ｃ20,基础规格不低于1500*1500*2200（mm），具体规格视路口情形定。

7）所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。

8）悬臂杆中心线与道路横向应保持水平。

9）每套臂应有一根2.5m热镀锌接地棒，采用16mm2裸铜线和杆件连接，接地电阻为＜10Ω。
	立杆 6m*6m

1）地面至悬臂杆中心线高度为：6.5mm。

2）构件全部采用Ａ3钢。

3）悬臂杆和主立杆长度达不到，不得对接，要求整体成形。

4）焊条采用Ｔ42。

5）所有钢构件都进行热镀锌防腐处理，紧固件表面：350/m2，其它为：600g/m2,并进行喷塑处理（白色）。

6）混凝土采用Ｃ20,基础规格不低于1500*1500*2200（mm），具体规格视路口情形定。

7）所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面美观。

8）悬臂杆中心线与道路横向应保持水平。

9）每套臂应有一根2.5m热镀锌接地棒，采用16mm2裸铜线和杆件连接，接地电阻为＜10Ω。
	无偏离
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	摄像机支架 DH-PFB121W
	摄像机支架 DH-PFB121W
	无偏离
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	壁挂机箱（防水箱）
	壁挂机箱（防水箱）
	无偏离
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	电源 DC12V2A（插孔式）
	电源 DC12V2A（插孔式）
	无偏离
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	拾音器 HS-22S

高灵敏度，全向拾音，10-50平方米拾音范围，高保真微机电系统（MEMS）硅麦克风，信噪比-30DB,Ambient Noise Cancellation (ANC)环境噪声消除技术自适应动态降噪，2.5Vpp/-25dB输出值；30KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护，Φ78mm×28mm


	拾音器 HS-22S

高灵敏度，全向拾音，10-50平方米拾音范围，高保真微机电系统（MEMS）硅麦克风，信噪比-30DB,Ambient Noise Cancellation (ANC)环境噪声消除技术自适应动态降噪，2.5Vpp/-25dB输出值；30KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护，Φ78mm×28mm


	无偏离
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	220V电源防雷器  

标称放电电流：25KA（8/20uS）           最大放电电流：35KA

最大连续运行电压：275V                 保护水平：≤1300V

响应时间：≤20nS                       负载功率：≤1500W

漏电流：  ≤0.1mA（AC220V）
	普天 220V电源防雷器              二合一网络电源

标称放电电流：25KA（8/20uS）           最大放电电流：35KA

最大连续运行电压：275V                 保护水平：≤1300V

响应时间：≤20nS                       负载功率：≤1500W

漏电流：  ≤0.1mA（AC220V）


	无偏离
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	光收发器
	光收发器 百兆
	无偏离

	52
	光纤盒 8口
	光纤盒 8口
	无偏离
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	管理平台软件               (督察互信互通平台)
	管理平台软件               (督察互信互通平台)
	无偏离
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	管理服务器

处理器：支持Intel Xeon 5500系列多核处理器，高速QPI互连总线(6.4/5.86/4.8 GT/s，依CPU型号不同而不同)，大容量三级缓存(4/8 MB，依CPU型号不同而不同)；
支持Intel Xeon 5600系列多核处理器，高速QPI互连总线(6.4/5.86 GT/s，依CPU型号不同而不同)，大容量三级缓存(12MB)；

芯片组：Intel® 5520芯片组

内存：12根内存插槽
支持DDR3 1333/1066/800 ECC内存
最大可扩展至96GB内存

网络控制器：集成双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，IOAT2等网络高级特性

PCI I/O扩展槽：4根PCI-E  2根PCI

硬盘控制器：集成SAS硬盘控制器，可选支持HostRAID0，1，10。可选SAS卡和SAS RAID卡。

存储：最大支持12个热插拔3.5寸SAS/SATA硬盘

其他端口：2个RJ-45网络接口，位于机箱后部
1个RJ-45管理接口，位于机箱后部
12盘位机型：3个USB 2.0接口，2个位于机箱后部、1个位于机箱前部
8盘位机型：5个USB 2.0接口，2个位于机箱后部、3个位于机箱前部
1个VGA接口，位于机箱后部
1个串口，位于机箱后部
1组PS/2键盘鼠标接口，位于机箱后部

电源：600W单电源，可选600W 1+1冗余电源

散热：3个系统风扇

显卡：集成显示控制器

电源电压:200-240V/50Hz

机箱:曙光2U机架式服务器机箱

机箱尺寸:

87mm(高)x 425mm(宽)x685mm(深)

重量:最大35千克

环境温度要求:工作时10℃～40℃(50℉～104℉)
存储-40℃～55℃(-104℉～131℉)

相对湿度要求:工作时最大相对湿度90％RH（40℃）

工作时10％～90％ RH
装运10％～93％ RH
存储10％～95％ RH

振动：频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm

冲击：峰值加速度150m/s2 ～300m/s2   持续时间≤11ms
	曙光 管理服务器

2U机架式服务器

处理器：2*IntelXeon E5-2650V2 2.6G 8C CPU

内存：2*8GB R-ECC DDR3 1333内存

硬盘：3*300 SAS 热插拔硬盘

RAID：1GbSASRAID卡，支持0,1,5,6,10等RAID级别

网卡：板载两个千兆网卡，支持IOAT2网络加速技术，网络唤醒、网卡绑定功能

电源：冗余热插拔电源

风扇：标配热插拔冗余系统风扇

配件：DVD-RW光驱，配套机架安装导轨

服务器管理：服务器管理：智能导航系统，中文版备份还原软件，智能管理系统，支持批量集中监控，支持批量部署，支持RAID配置、操作系统的复制安装方式，，实现CPU、硬盘、内存、进程、服务监控，异常告警（包括网络通断）；远程关机、重启、WOL开机，支持Windows和Redhat Linux等操作系统中文导航安装,(可选高级功能：支持实现远程的数字式KVM管理和光驱、软驱的重定向功能)

★服务：原厂商五年免费现场服务
	无偏离
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	联想扬天T4900管理单机

操作系统：DOS

机箱类型：大机箱

芯片组：Intel H61

显卡类型：独立显卡

声卡：集成声卡

网卡：1000Mbps以太网卡

CPU类型：酷睿三代i5处理器

速度：3.2 GHz 

CPU型号：i5-3470

核心数：四核

三级缓存：6MB

显示芯片：DDR3 4GB

插槽数量：2个

最大支持容量16GB

硬盘容量：1TB SATA 串行

光驱：DVD刻录

显示器尺寸：20英寸

分辨率：1600*900

输入设备：有线鼠标 有线键盘

前(侧)面接口：USB：2 音频接口：2

后面接口：1  视频接口：VGA接口

音频接口：1 USB：4 RJ45：1

PCI槽(空闲/总数)：2/2

PCI-E：1/1

电源功率：180W

尺寸：375.3*160*422.5

重量：9.58KG
	联想扬天T4900管理单机

操作系统：DOS

机箱类型：大机箱

芯片组：Intel H61

显卡类型：独立显卡

声卡：集成声卡

网卡：1000Mbps以太网卡

CPU类型：酷睿三代i5处理器

速度：3.2 GHz 

CPU型号：i5-3470

核心数：四核

三级缓存：6MB

显示芯片：DDR3 4GB

插槽数量：2个

最大支持容量16GB

硬盘容量：1TB SATA 串行

光驱：DVD刻录

显示器尺寸：20英寸

分辨率：1600*900

输入设备：有线鼠标 有线键盘

前(侧)面接口：USB：2 音频接口：2

后面接口：1  视频接口：VGA接口

音频接口：1 USB：4 RJ45：1

PCI槽(空闲/总数)：2/2

PCI-E：1/1

电源功率：180W

尺寸：375.3*160*422.5

重量：9.58KG
	无偏离


说明：投标人应对照投标文件“第四条采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应。对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

                                            20XX年XX月XX日

法定代表人资格证明书

XX，XX岁，男，在我公司任总经理职务，是我公司的法定代表人。

    特此证明！

某市某公司

20XX年XX月XX日

附：法定代表人住址：某市XXXXXXX 
法定代表人电话：XXXXXXXXX

法定代表人授权书

致：湖北省某市政府采购中心：

本授权书在此明确：XXXXXXXXXXXX（公司名称）的总经理（法人代表职务）XX（法人代表姓名）以其法人代表的身份，代表本单位授权，       商务（代理人职务）XXX（代理人姓名）为我单位的合法代理人，该代理人有权在某市政府采购信息化系统建设设备项目的实施活动中，以我单位的名义签署公开招标需求文件、与采购人签订合同书以及执行与此有关的事务。
单位名称：某市XXXXXXX

授权人签字：

被授权的代理人签字：  

20XX年XX月XX日

制造厂家产品授权书

企业基本情况

单位（盖章）：

	年度
项目
	2012年
	2013年
	备 注

	人
员

状

况
	职工总数
	11
	11
	

	
	其中：
	中级职称以上管理人员
	5
	4
	

	
	
	中级职称以上技术人员
	3
	4
	

	
	
	其中：高级
	2
	2
	

	
	中级以上管理人员、技术人员占职工总数比重％
	73%
	73%
	

	资产
负债
	资产总额
	1787239
	5131681
	

	
	负债总额
	1008417
	128628
	

	
	资产负债率％
	56%
	3%
	

	固定
资产

状况
	固定资产净值
	136350
	90430
	

	
	其中：生产厂房净值
	
	
	

	
	占固定资产比重％
	
	
	

	
	其中：设备净值
	136350
	90430
	

	
	占固定资产比重％
	100%
	100%
	

	资
产

情

况
	所有者权益总额
	359000
	5003052
	

	
	所有者权益占总资产比重％
	20%
	97%
	

	
	实收资本（股本）
	350000
	5000000
	

	
	实收资本、股本占所有者权益比重％
	97%
	99%
	

	营业
收入

及利润
	销售收入总额
	1399000
	2005605
	

	
	利润总额
	164870
	152075
	

	
	销售收入利润率％
	11%
	8%
	

	其它补充资料：
经营面积 208平方米  ，经营设备总额4362080.00    元


  注：供应商需提供应会计师事务所2012或者2013年度审计报告。
质量服务承诺

若我公司有幸成为贵单位ZXZFCG[2014]24号《信息化系统建设设备项目》项目供货商,坚决做到以下质量、服务承诺：

质量承诺

1、保证本次提供的产品是原厂的、全新的、代表当今最新技术的产品，未使用过的，手续合法，出厂时间少于一年。全部设备的规格型号、技术参数不但与合同中的描述一致，还应该与随机资料说明一致。

2、提供的产品完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求；

3、所供货物外包装箱完整，产品标签清楚，条码没有涂抹或刮划，产品主机编号与外包装箱编号一致。提供所供产品品牌及相关图片资料、产品合格证等资料并保障中标设备质量合格，可安全使用。

4、我公司所供产品均为符合国家规定的正规渠道进货的产品。

5、我公司所标产品的品牌、渠道、规格、数量、技术参数等均会严格按要求供货，不提供假冒伪劣,否则愿按受采购管理部门和承建方的处罚。

服务承诺
针对本次系统建设的实际工作要求，承诺做到以下服务：

1、凡供产品将按厂家制定的<<售后服务承诺函>>进行服务。实行厂家、经销商双重售后服务。

2、本期系统设备维护与质量保证期限为一至三年，前期建设的十处卡口维护期与本期同步。

 3、本次系统建设的治安卡口及视频督察主要硬件设备和系统软件除不可抗力外，故障申告后在1小时内恢复正常。终端设备除不可抗力外，故障申告后须在3小时内恢复正常。

 4、提供显著的本地化服务优势。在使用所购产品过程中出现的问题，我公司正常情况下接通用户维修电话后15分钟内答复，2小时以内到达故障现场,并安排技术人员到达现场解决问题，如不能解决问题，将及时提出应急方案，直至问题的彻底解决。
5、我公司会严格按约定的质保期（详见产品说明书）内提供质量保证服务，质保期内商品本身的质量问题发生故障应负责免费修理和更换。

6、有效的主要设备备件服务。承诺提供紧急情形下,主要核心设备应急备件支持。

7、制定运维流程。当网络传输及系统设备出现故障时向我方申告时，我方实行“首问责任制”，向建设提供及时的、明确的维护专员及时间安排服务，负责故障的全程处理及回馈。

8、若合同执行期间国家出台新的法律法规和服务标准，当高于此次合作标准时双方进行协商解决。
    9、我公司将不定期派人上门或电话回访，帮助设备保养、维护，以及技术指导以延长产品的使用寿命。

10、我公司技术服务电话：XXX-XXXXXX，XXXXXX，XXXXXXXX，服务投诉热线：XXXX-XXXXXXXX。 

11、我公司所售的产品，将提供技术指导和操作培训。工程完工后，根据建设方需求，制作针对所建系统完整的操作要求，并对建设方相关操作人员进行集中或一对一培训，要采取实操加理论的培训方式，并将培训效果进行调查分析，针对操作人员常见问题进行重点分析讲解，并优化操作手册。截止验收时输出最优操作手册备档，便于操作人员随时查询。

                                             盖章：
                                       20XX年XX月XX日

资格证明复印件

1.工商营业执照

项目设计施工方案

需求分析

网上音视频督察系统升级扩容

网上音视频督察是指部、省、市、县四级公安机关警务督察部门依托公安信息网络资源,建立以公安机关内部视频、语音等监督平台，通过网络信息手段，对公安机关及其人民警察执法执勤、服务群众及内部管理的情况进行全面、动态、实时的监督。某市公安局已在2009年通过政府采购对所属的基层派出所、队，办证服务大厅四室一门（值班室、办证室、候问室、审讯室、大门）建设了警务视频督察监控系统，在警务监督检查工作中发挥了重要作用。但为了落实新《刑事诉讼法》有关对讯问过程录音录像的规定、《湖北省公安机关网上督察应用系统建设任务书》、《湖北省公安机关网上督察工作规定（试行）》（鄂公办发［2011］69号）等规定，前期建设的系统已明显不能满足当前警务督察工作的要求，需要对某市公安局网上音视频督察系统升级扩容。

总体目标

通过对网上音视频督察系统升级扩容后，使某市公安局所属的执法服务机构和派出机构的“六室一厅一门”（候问室、值班室、调处室、讯问室、询问室、枪库、户政大厅、大门）等部位按照相关规范标准建设安装视频监控设备，实现对基层所、队值班备勤、服务群众、执法办案、队伍管理实时、动态的监督，落实重大案件讯问工作同步录音录像系统的视频数据分流至督察系统同步存储。

设计依据

网上音视频督察系统升级扩容

严格坚持标准规范。本次网上音视频督察系统升级扩容要严格按照《湖北省公安机关网上督察应用系统建设任务书》、《湖北省公安机关网上督察工作规定》、《湖北省公安机关网上督察系统建设和应用情况专项督察方案》以及新《刑事诉讼法》有关对讯问过程录音录像的规定等相关规范建设。

注重先进性和实用性相统一。坚持需求与应用的统一，以需求为导向，以应用为核心，在科学规化的基础上，把系统建成“实用工程”，确保建设工程质量。

合理整合现有资源。整合前期建设的视频督察系统，最大限度的节约资金，降低成本。

系统现状

某市公安局现有执法办案机构37个（派出所21个、交警中队9个、执法办案大队7个），监管场所2个，执法服务场所已建设安装视频监控摄像128个（非执法服务场所和监管场所不在统计内），其中正常运行128个。所有执法办案机构的监控是采用DVR本地存储，统一使用DVR硬件产品提供的系统平台软件，通过公安数据专网互联互通，在某市公安局警务督察大队设有管理平台座席。

当前存在的问题：一是部分单位的设备由于安装年限，部分元器件逐步走向老化，部分摄像机清晰度差，不能发挥有效作用；二是大部分执法办案场所停留在前期建设的“四室一门”，与上级要求的“六室一厅一门”不符，建设不达标；三是尚有刑侦、经侦、禁毒、治安、网安、国保大队等6个执法办案机构未按要求在执法办案场所安装摄像头接入视频督察系统。

社会治安视频监控高清卡口系统升级扩容
社会治安视频监控卡口系统建设是提高公安机关驾驭社会治安局势能力的重要手段，为公安机关刑事案件侦查、交通肇事逃逸案件侦破及社会治安管理等发挥着重要积极的作用。某市公安局于2011年分别在钟祥出入市境及中心城区出入主要路口建设了十处治安视频高清卡口系统，形成了社会治安视频监控两道防线格局。但随着城市的建设发展，以及一线公安实战的需求，为满足当前某市社会治安工作的需要，提升公安机关打防能力，服务某市经济建设，根据相关信息化建设重点项目要求，现准备扩容建设五处治安高清卡口系统，升级2011年建设的十处高清卡口系统前端部分功能。

总体目标

本期社会治安视频监控高清卡口系统升级扩容建设工程完成后，预期效果如下：

通过在钟祥出入市境及中心城区出入主要路口建设的治安视频高清卡口系统的前端摄像监控设备，做到24小时实时布控，逐步实现到2015年全市卡口“一点布控、全网响应”，任一机动车进入或驶离某市中心区域前，在正常行驶车道上被治安卡口拍照识别不少于2次。

通过先进的治安卡口监控、报警处理技术，提高民警的工作效率，提供相应的技术保障，从而减轻执法强度，节省警力。

扩大视频监控管控范围和管控时间，从城市中心建成区到城郊国道、省道，实行全天候24小时管控。对犯罪人员产生强大的威慑作用，同时为重大公共安全事件、刑事案件、治安案件提供相应的线索和取证依据。
重证据、讲事实，运用科技手段获取让交通违法者信服的证据资料，依法处理违法行为，避免在执法过程中激化矛盾，提高交通管理水平和民警为民服务的水平，教育广大驾驶人员养成良好的行车习惯，规范行为秩序，减少交通事故的发生，构建和谐的警民关系。
通过治安卡口系统升级扩容建设，增强对已建和待建扩容的治安卡口的运维管理功能，提高运维的能力，实现远程控制管理，使系统稳定运行，发挥更大的作用。

设计依据

严格坚持标准规范。本次社会治安视频监控高清卡口系统升级扩容严格按照《湖北省社会治安视频监控卡口系统建设规范》等相关规范建设。

注重先进性和实用性相统一。坚持需求与应用的统一，以需求为导向，以应用为核心，在科学规化的基础上，把系统建成“实用工程”，确保建设工程质量。

合理整合现有资源。利用已建的治安卡口系统的中心公共资源，平台系统软件等，最大限度的节约资金，降低成本。

系统现状

某市公安局辖区包括4个城区派出所及17个乡镇派出所，其中市区包括：郢中、莫愁湖、皇庄、显陵四个城区派出所。 

目前某市已在出入市境及中心城区出入主要路口建设了十处治安视频高清卡口系统，初步形成了社会治安视频监控两道防线格局，已建设的治安卡口系统是采用前端采集，视频专网传输，集中中心存储的模式，统一使用治安卡口系统平台软件联网管理，实现了整个互联互通。

当前的主要问题：一是系统前端设备故障告警功能薄弱，要人工运维检查，例如：前端设备系统市电停电无告警功能，故障后只至UPS电力用竭、前端采集系统无停拍照告警等；二是远程控制维护管理薄弱，不能远程对前端相关硬件设备管理维护；三是由于道路扩建后使部分有效道路路面增宽，卡口摄像机覆盖不全。

详细的技术方案设计

设计原则及实现目标

标书特点

1．完善的设计理念：

包括符合国际发展潮流的特性化设计，完整的网上音视频督察监控及社会治安视频监控高清卡口系统的布线、设备安装、调试、试运行、测试、验收的“交钥匙”工程管理制度，以及符合ISO9000标准的质量控制体系。

2．针对性的网上音视频督察监控及社会治安视视频监控高清卡口系统设计：

设计是根据某市公安局下设的所、队、局机关工作区的建筑结构及社会治安视频监控高清卡口系统需求设计出具备高可靠性、先进性、成熟性、安全性、易管理、易维护、易扩展、性价比高的督察监控及高清卡口系统。

3．依据招标文件确定监控的功能：

我公司依据某市公安局采购信息化系统建设设备招标文件的要求，我们设计的方案包括网上音视频督察系统升级扩容和社会治安视频监控高清卡口系统升级扩容，两个系统按照进度分步实施。

参考文档

《湖北省社会治安视频监控卡口系统建设规范》

《湖北省社会治安视频监控卡口系统前端设备接入规范》

《湖北省社会治安视频监控系统视频编码设备接入规范》

《湖北省公安机关网上督察应用系统建设任务书》

《湖北省公安机关网上督察工作规定》

《湖北省公安机关网上督察系统建设和应用情况专项督察方案》

《公安部3111监控报警联网系统标准体系》

《湖北省社会治安视频监控系统建设规范》
《湖北省社会治安视频监控系统共享平台建设方案》
《湖北省社会治安视频监控系统施工规范》
《湖北省社会治安视频监控系统安全使用管理工作规范》
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-94）
《安全防范工程程序和要求》（GA/T 75-94）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）
《电子设备雷击保护导则》（GB7450-87）
《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）
《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）
《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-96）
《中国电器安装工程施工及验收规范》（GBJZ32-90-92）
《工业电视系统工程技术规范》（GBJ115-87）
《计算机机房用活动地板技术条件》（GB 6650-86）
《电子计算机机房设计规范》（GB50174－2008）
《城市监控报警联网系统——技术标准》（GA/T669-2008）
《城市监控报警联网系统管理标准》（GA/T792-2008）
《城市监控报警联网系统——合格评定》（GA/T793-2008）
《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）
《城市监控报警联网系统管理标准》（GA/T792-2008）
《城市监控报警联网系统合格评定》（GA/T793-2008）
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）
《安全防范工程费用预算编制办法》（GA/T70-2004）
《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50169-2006）
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）
《安全防范系统雷电浪涌技术要求》（GA/T670-2006）
《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）
《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367－2001）
《安全防范系统验收规则》（GA308－2001）
《安全防范工程程序与要求》（GA/T75－94）
《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663－90）
《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198－96）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94）
《中国电器安装工程施工及验收规范》（GBJZ32－90－92）
《信息技术客户通用电缆铺设要求》(ISO/IEC11801)

《工业电视系统工程技术规范》(GBJ115-87)

《视音频编解码标准——视听对象的编码（6部分）》（ISO/IEC14496）
《工业企业扩音通信系统工程设计规程》（CECS62-94）
《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》(ECS37-91)

《广播传音电缆线路工程建设技术规范》(GY5053-94)

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74－2000）
《城市地理空间框架数据标准》（CJJ103－2004）
《远程视频监控系统技术规范》（YD/T 1666-2007）

设计原则

1、标准性原则

整套系统的每一个环节符合网上音视频督察系统和高清卡口系统建设相关设计要求，控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等均符合相应国家标准或行业标准的规定。
2、先进性原则

整体采用高清解决方案，组网更便捷，图像更清晰。图像编解码采用成熟的H.264图像编解码技术，具有图像质量清晰，文件占用空间小，容错能力强，网络适应性强，网络传输方便等特点。系统架构上采用成熟、主流的技术构建系统，集中管理，充分兼顾需求和技术的发展，充分考虑与其他系统的连接，建设可扩展的系统平台。

3、可靠性原则

在系统架构上采用集中管理系统采用国际流行技术和架构进行设计，采用诸多故障处理机制、容错机制、备份机制、以及结构化、分布式的结构提高系统的可靠性。在硬件上选择高品质的硬件设备，系统的控制主机采用双机热备份来进行工作，当其中的一台主机发生故障时，另一台可以继续工作。对此，我们尽量使操作功能软件化，减少故障点；我们还采用完整的备份系统和系统安全包对系统数据进行保护，把故障率降到最低点。

4、安全性原则

在信息共享系统中，充分利用主机、网络以及数据库管理系统提供的安全保障机制，确保整个系统的数据安全。操作人员的登录、操作有相应的登录、操作日志。传输中的数据流采用加密算法，防止数据在传输过程中被截取。同时，对系统重要数据提供可靠的备份和恢复机制，以确保整个系统的安全。

5、可扩展性原则

系统采用模块化设计，分布式架构，保证新功能、模块添加的方便。系统采用标准化接口、协议及流媒体技术，在系统设计时充分考虑到将来系统扩充的可行性，系统中预留了为后期进行扩展的大量接口。

6、经济性原则

在满足用户需求，保证系统功能完善、先进、可靠的基础上，通过利用分布式网络监控系统的远程控制管理功能，尽量降低系统的成本和运行、维护费用。
7、易用性原则

系统功能强大、界面友好。软件设计人性化，易于被普通用户掌握、操作和使用。
8、易用性原则

系统基本上可以处于免维护工作状态，且人工维护可在远程操作。维护简单，易于管理。
某市网上音视频督察系统和高清卡口系统，将以安全可靠，经济适用，为今后的扩容留有接口为主要目的，这是我们设计的主要指导思想。

实现目标

(1) 专业化的设计人员进行设计。网上音视频督察系统和高清卡口系统是专业化很强的系统，从管理、设计、安装、调试到验收，都要经公安部门审核，只有专业化的人员进行设计，才能保证系统符合公安部门和安防事业的要求。

(2) 系统应是稳定、可靠、易于维护、操作和符合管理需求的，并保证系统容易升级换代。

(3)  施工图纸必需完善、合理，符合标准化的要求。

总体方案设计

本次网上音视频督察系统升级扩容主要是对某市公安局下辖31个所、队和局机关的执法办案场所新增208处视频监控点位、新增59处音频采集点位；对前期建设的169处视频监控点位、34处音频采集点位进行整合维护，升级扩容相关设备。建设上级要求的“六室一厅一门”，目前某市公安局现有执法办案机构37个（派出所21个、交警中队9个、执法办案大队7个），监管场所2个，执法服务场所已建设安装视频监控摄像128个（非执法服务场所和监管场所不在统计内），其中正常运行128个。目前所有执法办案机构的监控是采用DVR本地存储，统一使用DVR硬件产品提供的系统平台软件，通过公安数据专网互联互通，在某市公安局警务督察大队设有管理平台座席。在本次系统升级扩容中的前端视频监控点位摄像机将采用高清一体带红外摄像机，前端音频采集点位的拾音器将采用全指向高保真吸顶式拾音器，前端采集的音视频信息将采用本地NVR或者数模混合型网络硬盘录像机方式进行存储，使用统一公安系统警务督察平台软件，配用监控专用硬盘进行数据存储，同时对前期各基层所队已建设的存储设备进行优化整合，将每个基层所队前端采集的音视频信息（包括前期建设的音视采集设备产生的信息）的保存时间提高到30天以上，同时在本次升级改造中将布置接入、分发、数据库等服务器，购置安装全省统一的网上音视督察系统软件平台，对基层所、队网上音视频督察子系统进行管理，接入服务器安装于某市公安局信通机房，所提供的前端或存储设备将符合省公安厅接入规范并经过省公安厅相关技术部门检测。另外将音视频审讯系统中的视频数据分流网上督察存储设备中进行存储，同时充分利用前期网上音视频督察系统建设中的伺服器的性能，对询问室的视频数据分流至网上督察存储设备中进行存储。

本次治安卡口系统建设扩容升级主要是对钟祥城区跨湖桥南端、寺沙线高速立交桥南、罗长公路长滩廖台段、文马线石牌段、北流线218省道丰乐覃庙路段五处建设治安高清卡口系统。同时对前期建设的十处治安高清卡口系统功能进一步完善升级，根据实际情况对全市治安卡口进行统一调配调整，资源整合。具体是：一是对所有的卡口（包括本期新建）增加前端设备市电停电网络告警功能；二是对所有的卡口（包括本期新建）能够远程控制维护管理相关硬件设备；三是将前期建设的城区城东卡口、城南卡口、大桥卡口、东桥卡口前端数据采集设备分别调配到新建的寺沙线高速立交桥南卡口、罗长公路长滩廖台段、文马线石牌段、北流线218省道丰乐覃庙路段处，将本次采购的其中四套卡口系统相关前端数据采集设备分别调配建设安装到城区城东卡口、城南卡口、大桥卡口、东桥卡口，以解决由于道路扩建后使部分有效道路路面增宽，卡口摄像机覆盖不全的问题；四是对前期十套卡口更换补光设备。本次前端数据采集子系统将采用嵌入式一体化高清卡口系统整体解决方案，检测模式采用线圈+视频辅助检测方式，前端数据采集子系统要对经过的所有车辆的综合信息进行采集，包括车辆特征照片、车牌号码与颜色、车身颜色、前排司乘人员面部特征等。并完成图片信息识别、车辆速度检测、超速判别、数据缓存以及通过网络向中心管理平台传送数据等功能。
本系统设计分为二个子系统：网上音视频督察系统升级扩容、社会治安视频监控卡口系统升级扩容。以下详细说明系统方案设计情况。

系统方案设计

网上音视频督察系统升级扩容
设备组成

该监控系统主要由前端视频监控设备、拾音器、传输设备、控制设备及显示输出四部分组成。

1、前端设备

摄像前端监控采用以高清一体带红外摄像机为主，前端音频采集点位的拾音器采用全指向高保真吸顶式拾音器，本地采用NVR或者数模混合型网络硬盘录像机方式进行存储，使用统一公安系统警务督察平台软件，在本地实现编码压缩并实现分布式存储，存储时间不少于1个月，通过公安信息传输专网上传音视频信息。

2、传输设备

对于督察监控环境，信号线传输建议如下：
模拟信号传输选择：
监控点到监控中心的距离不超过500米时，为确保监控系统的图像质量，建议采用视频同轴电缆传输方式；

当监控点距离监控中心距离较远（超过500米）时，建议采用光纤传输方式，通过视频光端机将电信号转换成光信号传输至监控中心；
当必须穿越复杂电磁环境时（如附件有大功率电动机）时，建议采用光纤传输方式，通过视频光端机将电信号转换成光信号传输至监控中心；
数字网络传输选择：
因网络信息通过双绞线传输距离受限，双绞线的最大传输距离为100米，如果要加大传输距离，则需要在两段双绞线之间安装中继器，最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段，则最大传输距离可达500m。若传输距离大于500米，则建议采用光纤传输，通过网络光端机把电信号转换成光信号传至监控中心。
3、控制设备

监控室安装切换矩阵、操作键盘、监视器、数字化硬盘录像机，采用视频分配放大器对各路图像进行分配，分别将视频信号传输至矩阵、数字化硬盘录像机，以利于全面监视。通过键盘操作可对前端电源、云台、镜头及雨刷等进行控制。切换矩阵可完成全交叉及平行切换，多路输出，可接入多路分控，还可采用多媒体计算机进行控制，具有中文操作平台，使操作和使用简捷。

原理框图
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摄像机安装位置及数量

督察监控点位重点分布在以下场所：
派出所：大门口、户籍室、值班室、询问室、调解室等
看守所：值班室、巡视走廊、监控室、AB门、监室、会见室、提讯室
拘留所：大门口、值班室等
戒毒所：大门口、值班室、询问室等
交警支队：大门口、接访室等
各市局指挥中心：大门口、值班室、信访接待室等
各市局交警大队：车管所、考场、执法室、询问调解室等
各市局治安大队：户政中队、询问室等
市局指挥中心：大门口、值班室、信访接待室等

市看守所：值班室、巡视走廊、监控室、AB门、监室、提讯室等；

信访接待室、厅长接访室以及信访处门口；

出入境服务大厅、市车管所、交警总队接访室；

其它部门询问场所

对于110报警服务台、窗口服务单位

枪支弹药管理场所
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	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


前端设备及线缆的选型

1、高清一体带红外摄像机选型：

大华DH-IPC-HFW5100D
采用高性能DSP ；支持双备份，升级发生断电等异常可自动恢复；采用标准H.264 High profile  视频压缩技术，压缩比高，支持低码流监控 ；采用超低照度130万(1280*960) CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ，支持3D降噪；支持1路复合视频输出；支持双码流，ACF（活动帧率控制），支持手机监控 ；支持数字水印加密，防止数据被篡改；支持micro SD卡存储  ；支持ICR滤光片切换功能，实现昼夜监控；红外照射距离25-50米 。

	         型号
参数
	DH-IPC-HFW5100D

	图像传感器
	1/3英寸CMOS

	像素数
	1280(H)*960(V)

	日夜功能
	支持IR-CUT电磁切换

	镜头参数
	M12接口，3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm镜头可选

	标配镜头视场角
	水平：70°、46°、35°、23°、16°

	照度
	0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0Lux（红外灯开启）

	信噪比
	50dB以上

	增益控制
	手动/自动

	白平衡
	手动/自动

	电子快门
	手动/自动（区间可调，1/3~1/100000）

	视频压缩标准
	H264/H264H/MJPEG

	最大视频分辨率
	主码流 1280*960，辅码流 704*576

	视频帧率
	主码流(1280*960@25fps)、辅码流(704*576@25fps)
主码流(1280*720@25fps)、辅码流(704*576@25fps)

	视频码率
	16k~16Mbps码率可调，也可自定义

	视频接口
	1路复合模拟视频输出，BNC（1.0Vp-p，75Ω）

	音频压缩标准
	G.711a/G.711u/PCM

	音频码率
	64k/128k

	音频输入
	1路， RCA LINE IN

	音频输出
	1路， RCA LINE OUT

	报警接口
	2路输入，1路输出（开关量）

	有线网络
	1路10/100M以太网，RJ45接口

	网络协议
	HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP

	接入协议
	标配ONVIF，GB28181

	本地存储
	支持micro SD卡存储

	供电
	可选配AC24V/POE（802.3af）或DC12V/POE（802.3af）供电

	功耗
	<7.6W

	工作环境
	工作温度-20℃~+60℃，工作湿度10%~95%

	外形尺寸
	88x76x200.2mm

	整机重量
	920g

	安装方式
	支持多种安装方式


2、高保真全数字拾音器选型：
HS-22S
高灵敏度，全向拾音，10-50平方米拾音范围，高保真微机电系统（MEMS）硅麦克风，信噪比-30DB,Ambient Noise Cancellation (ANC)环境噪声消除技术自适应动态降噪，2.5Vpp/-25dB输出值；30KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护，Φ78mm×28mm

	项目
	高保真数字拾音器性能指标

	监听面积
	10-50平方米

	音频传输距离
	3000米

	频率响应
	20Hz ～ 20KHz 

	灵敏度
	-35dB 

	信噪比
	75dB （1米40 dB音源SPL）

	指向特性
	全方向性

	动态范围
	104 dB（1kHz at Max dB SPL）

	最大承受音压
	120dB SPL（1 KHz,THD 1%）

	输出阻抗
	600 欧姆非平衡

	输出信号幅度
	2.5VPP/-25db 

	麦克风
	高保真微机电系统（MEMS）硅麦克风

	信号处理电路
	DSP数字降噪，AGC自动增益控制，ALC自动电平控制

	保护电路
	30KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护

	驱动能力
	内置前置放大电路，可直接驱动耳机

	连接方式
	3条引线：（电源、音频、公共地）

	传输线缆
	3芯0.5 mm² RVVP屏蔽电缆

	电源电压
	直流稳压电源DC12V（9V-18V）

	电源电流
	60 mA 

	工作环境温度
	-25℃～ 70℃

	颜色
	白色

	外壳材质
	PVC 

	外形尺寸
	Φ78mm×28mm 

	符合标准
	欧盟CE认证，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范


3、网管网络交换机选型：

华三 S5024PV2-EI
	硬件规格

	网络标准
	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q 、IEEE 802.1p、IEEE 802.1s、IEEE 802.1d 、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1v

	端口
	24个10/100/1000Mbps RJ45 端口

	
	4个共享的千兆SFP光纤口

	
	1个Console口(电脑管理口)

	指示灯
	每端口具有1个Link/Ack 、Speed指示灯

	
	每设备具有1个Power、System指示灯

	性能
	存储转发

	
	支持48Gbps的背板带宽

	
	支持8K的MAC地址表深度

	使用环境
	工作温度：0℃～40℃

	
	存储温度：-40℃～70℃

	
	工作湿度：10%～90% RH不凝结

	
	存储湿度：5%～90% RH不凝结

	输入电源
	100－240V～ 50/60Hz

	外形尺寸（L×W×H）
	440mm×220mm×44mm

	软件规格

	安全特性
	IP-MAC-Port-VID 四元绑定

	
	ARP防护、IP源防护、Dos防护、端口安全、CPU保护

	
	802.1X认证、Guest VLAN

	访问控制
	支持基于时间段的L2~L4包过滤

	
	支持基于流的限速、目的端口重定向、QoS重标记

	
	支持基于端口、VLAN下发Policy

	VLAN
	802.1Q VLAN、Protocol Based VLAN、Voice VLAN、Port Based VLAN、MAC Based VLAN

	
	VLAN VPN、VLAN Mapping

	
	GARP/GVRP

	地址表
	MAC地址显示/查询、MAC地址过滤

	
	静态MAC地址设置、动态MAC地址管理

	
	支持IVL

	端口管理
	端口汇聚、端口监控、端口限速

	
	风暴抑制

	生成树
	STP (802.1d)、RSTP (802.1w)、MSTP (802.1s)

	
	生成树安全

	组播管理
	IGMP V1/V2/V3

	
	组播地址管理、组播VLAN、组播路由端口、静态组播地址

	
	未知组播丢弃、组播过滤、Fast Leave

	QoS
	4个端口队列

	
	支持基于端口、802.1P及DSCP/ToS的优先级

	
	支持Equ、SP、WRR、SP+WRR四种优先级调度模式

	DHCP
	DHCP Client

	
	DHCP Snooping、DHCP 攻击防护、Option82

	系统维护
	支持配置导入导出和系统时间设置

	
	环回检测、线缆检测、Ping、Tracert检测

	
	显示/过滤系统日志、日志服务器

	系统管理
	支持基于HTTP、SSL(v2/v3/TLSv1)的Web管理、基于Telnet 、Console 、SSH(v1/v2)的CLI管理

	
	SNMP V1/V2/V3（TP-LINK MIBs）、国标集群管理（支持被管理）

	
	软件免费升级

	安全管理
	支持基于端口、MAC、IP地址的安全管理


4、NVR选型：

大华 DH-NVR5816-E   16路2U双网口网络硬盘录像机
大华DH-NVR5832-E    32路2U双网口网络硬盘录像机
采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统

支持ONVIF、PSIA等标准协议

可接驳第三方（SAMSUNG、Panasonic、SONY、Bosch、Arecont、AXIS、Honeywell、LG、Vivotek、SANYO、景阳）等50多个品牌IPC；

支持VGA、HDMI、CVBS同步输出；

支持VGA、HDMI最大分辨率达1920×1080；

支持500W像素IPC接入、存储、预览和回放；

支持高清预览，画面更加清晰细腻；

支持预览图像与回放图像的电子放大；

支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询；
支持数字水印校验；

支持标签定义、查询和录像回放；

支持即时回放，在预览画面下回放指定通道的录像；

支持远程零通道预览；

支持独立的eSATA备份，支持大华磁盘柜扩容；

双千兆网卡，支持容错、负载均衡和双网分离；

支持大华DDNS域名解析系统

最大支持16路720P或8路1080P录像同步回放；

支持盘组管理、录像定向存储；

支持8个SATA接口，1个eSATA接口；

支持独立的eSATA扩展，支持存储和备份；

支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、SNMP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA；

	型号
	NVR5800-E系列

	主处理器
	工业级嵌入式微控制器

	操作系统
	嵌入式Linux实时操作系统

	视频输入
	NVR5816：最大支持80Mbps码流接入(主码流64Mbps)
NVR5832：最大支持160Mbps码流接入(主码流128Mbps)

	视频格式
	H.264/MPEG4

	图像质量
	5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P

	音频输入
	IPC复合音频输入

	音频格式
	G.711A

	视频输出
	1路VGA输出，1路HDMI输出,1路BNC输出

	音频输出
	1路，与语音对讲输出复合

	语音对讲
	1路，G.711A编码

	画面分割
	1、4、8、9、16、25、36画面

	多路回放
	16路D1或16路720P或8路1080P同时回放；

	录像方式
	自动录像、手动录像、定时录像、动检录像、报警录像

	报警输入
	8、16、32路设备分别支持8、16、16路报警输入

	报警输出
	8、16、32路设备分别支持3、6、6路报警输出，其中1路支持12V@1A对外供电

	操作界面
	远程WEB、本地GUI

	录像保存
	本机硬盘、eSATA、网络等

	备份方式
	支持硬盘、eSATA扩展柜、刻录机、U盘备份

	网络协议
	IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA

	硬盘
	8 个内置SATA接口

	eSATA接口
	1个外置eSATA接口

	USB接口
	4个外置USB 2.0接口

	网络接口
	2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

	串行接口
	1个RS232 串口，用于调试及透传串口数据、1个 RS-485标准串行接口用于控制外部云台等，支持多种协议

	指示灯
	16个录像状态指示灯，1个系统运行状态指示灯，1 个遥控器按键指示灯

	电源
	1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz

	功耗
	＜40W（不含硬盘）

	工作温度
	-10℃～+55℃

	工作湿度
	10℅～90℅

	尺寸
	2U，440mm× 460mm× 89mm 

	重量
	8.5kg～9.5kg（不含硬盘）

	安装方式
	台式安装


5. 数模混合型硬盘录像机选型：

大华DH-DVR1604HG-U-E

支持1080P高清预览；




可接驳模拟摄像机、网络摄像机、网络快球和网络视频服务器；

可接驳第三方（AXIS、Panasonic、SAMSUNG、SONY、DYNACOLOR、SANYO、Arecont等）网络摄像机；




HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080；




VGA视频输出分辨率最高达1920×1080；




支持TV、VGA、HDMI同步输出；




所有模拟通道支持960H实时编码；




采用Dahua云台控制协议时，可以通过鼠标实现三维智能定位功能；
支持预览图像与回放图像的电子放大；




支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询；
支持录像回放时智能搜索功能；




支持数字水印；




支持一键开启录像功能；




支持最大16路960H录像同步回放；




支持录像定向存储；




支持8个SATA接口；




支持独立的eSATA备份，支持大华磁盘柜扩容；




支持NTP（网络校时）、SADP（IP自动搜索）、Email(邮件服务)、UPNP（通用即插即用）、SNMP（网管服务）；
	型  号
	设备参数
	DH-DVR1604HG-U-E

	系统
	主处理器
	工业级嵌入式微控制器

	
	操作系统
	嵌入式LINUX操作系统

	视频参数
	图像编码标准
	H.264

	
	视频标准
	PAL（700线，50场/秒）

	
	监视图像质量
	PAL制，960H

	
	回放图像质量
	960H ，1080P

	
	图像控制
	图像质量可调，可变码流和固定码流可选

	
	双码流
	每个通道可设置双码流，副码流的设置最高分辨率不超过主码流

	
	图像移动侦测
	每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调

	
	区域遮挡设置
	每路支持4个区域遮挡块

	音频参数
	编码标准
	G.711A

	
	语音对讲
	支持独立双向语音对讲功能

	录像管理
	录像方式
	手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

	
	录像保存
	本机硬盘、网络

	
	录像回放
	16路模拟960H+8路720P/4路1080P；最高16路回放

	
	视频输入
	可接入4/8/16路模拟视频和4/8/8路720P或2/4/4路1080P的IPC

	
	
	

	视频
	视频输出
	1路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) , 1路VGA输出，1路HDMI输出

	　
	抓图功能
	支持JPEG抓图功能

	　
	环通输出
	4/8/16路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms)  

	　
	矩阵输出
	4/8/16选1视频矩阵输出

	音频
	音频输入
	4/8/16路线性音频输入

	
	音频输出
	1路线性音频输出

	
	报警输入
	4/8/16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口

	报警
	报警输出
	6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口

	　
	网络
	2个 RJ45接口, 10/100/1000M自适应

	　
	通信
	2个标准485接口，一个半双工，一个全双工，绿色接线柱接口;标准232接口，DB9

	　
	USB 
	4个USB 2.0接口

	　
	硬盘
	内部支持8个SATA硬盘

	　
	eSATA
	支持独立的eSATA接口

	　
	电源
	AC90~264V  50+2% Hz （最高可提供功率220W）

	其他
	功耗
	25-40W(不含硬盘)

	　
	工作温度
	0℃－＋55℃

	　
	工作湿度
	10%－90%

	　
	尺 寸
	440mm * 460mm * 89 mm(2U高度)

	　
	重 量
	6.5-7.5kg(不含硬盘)

	　
	安装方式
	台式安装，机架安装


6. 网络服务器机柜选型：
飞凯网络服务器机柜
	主要规格
	类型：网络服务器机柜

	
	容量：27U 

	
	标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 

	
	门及门锁：钢化玻璃前门 

	
	材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

	
	表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

	
	附加功能：前后为圆形通风孔的上下框;

	
	主体颜色为国际流行RAL7035;

	
	可同时安装脚轮和支脚;

	
	结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）;

	
	可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整. 

	外观参数
	高度：1388mm 

	
	宽度：600mm 

	
	深度：600mm 

	产品特性
	产品特性1：可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 ;

	
	可方便拆卸的左右侧门和前后门;

	
	齐全的可选配件.

	
	承载:静载800KG(带支架)

	
	防护等级:IP20 


7. 管理平台软件：

采购北京互信互通信息技术股份有限公司的督察互信互通平台。

本系统软件功能：

视频压缩、录像和预览：各通道图像可同时压缩、录像和预览。本系统最高可支持32路视音频信号同时采集；

音频采集：与视频画面等量对应的多通道音频同时采集。视音频完全同步；

循环录像：支持多硬盘自动盘满循环录像。若用户禁用或拆除某一物理磁盘，在系统中的反映只是忽略该磁盘上录像数据，而决不会导致系统崩溃；

录像效果调整：在预设录像质量的前提下，依据信号复杂程度，其录像文件在30M~220M/小时之间，在监控画面变化不大的情况下，文件尺寸大约80M/小时左右，可根据需要调整录像效果和预览效果；

录像回放：可以随机检索录像文件、报警文件、报警预录像文件、预览抓帧文件和回放抓帧文件。支持回放中的快放、慢放、放大、缩小、变速、抓帧、数帧等；

报警联动：支持报警并触发录像，可以是外部(报警探头)探测信号报警或(软件侦测)图像移动报警；

报警区域设置：报警区域越多，系统资源开销越大。在本系统中，移动侦测最多可支持每画面8个报警区域；

报警灵敏度控制：支持报警灵敏度的调整；灵敏度数值越低则越灵敏

报警地图定位指示：支持报警触发后的地图定位显示；

报警预录像：支持报警触发前1-120秒钟的预先录像处理；

预约录像：支持按照预先设定的无人值守工作时间表进行自动工作。时间精确度为秒。时间误差<1秒；

云台控制：支持本地或远程对云台镜头的控制，包括8方位调节镜头、调光圈、调焦距、调变倍、调雨刷、调自动等；其解码器协议涵盖所有通用协议；

网络传输：

本系统提供强大的网络传输功能，可通过远程网络(局域网、广域网)实时传输录像音视频信号。依据不同同通信线路,其传输帧率可调。支持电话线传输，依据图像复杂程度，约6~8帧/秒；一般地，在连接带宽大于33.6kbps时，客户端可同时连接主机4通道。在扩展DDN256kbps线路上可传输25帧/秒全质量视音频信号，在ADSL上可传输两通道25帧/秒全质量视音频信号，网络延时在1秒以内；

网络启动速度极快，从客户端用户手工操作申请接收视音频信号到客户端出现预览画面只需0.5秒；

客户端软件可直接与服务器主机相连，同时客户端软件本身又可以作为服务器为另外的客户端提供音视频信号。整个网络体系形如金字塔，可以一直级联下去。由于网络延时很小，所以网络端支持对主机进行云台操作；
无论是主机服务器还是客户端服务器，每一通道皆可同时支持最多1000个客户联接；

客户端可同时监视最多16通道数据，但可以分组管理无限多的主机；

用户管理：支持按操作权限进行用户管理。可以方便地增、删、变更用户；

日志查询：系统忠实记录每一次有价值的事件。用户通过分析系统日志，可以查明每天所发生的事件，有利于分析现场、发现实情、解决纠纷；

操作特点：本系统操作极其简便，界面简洁明了，用户稍加培训即可熟练使用。

8. 管理服务器选型：

曙光I620-G10

	基本配置描述

	2U机架式服务器
处理器：2*IntelXeon E5-2650V2 2.6G 8C CPU
内存：2*8GB R-ECC DDR3 1333内存
硬盘：3*300 SAS 热插拔硬盘
RAID：1GbSASRAID卡，支持0,1,5,6,10等RAID级别
网卡：板载两个千兆网卡，支持IOAT2网络加速技术，网络唤醒、网卡绑定功能
电源：冗余热插拔电源
风扇：标配热插拔冗余系统风扇
配件：DVD-RW光驱，配套机架安装导轨
服务器管理：服务器管理：智能导航系统，中文版备份还原软件，智能管理系统，支持批量集中监控，支持批量部署，支持RAID配置、操作系统的复制安装方式，，实现CPU、硬盘、内存、进程、服务监控，异常告警（包括网络通断）；远程关机、重启、WOL开机，支持Windows和Redhat Linux等操作系统中文导航安装,(可选高级功能：支持实现远程的数字式KVM管理和光驱、软驱的重定向功能)
★服务：原厂商五年免费现场服务


9. 管理单机选型：

联想 扬天T4900

	主体

	系列
	扬天

	型号
	T4900v

	推荐用途
	商用电脑

	平台
	Intel平台

	操作系统
	DOS

	机箱类型
	大机箱

	主板

	芯片组
	Intel H61

	显卡类型
	独立显卡

	声卡
	集成声卡

	网卡
	1000Mbps以太网卡

	CPU

	类型
	酷睿三代i5处理器

	速度
	3.2 GHz

	CPU型号
	i5-3470

	核心数
	四核

	三级缓存
	6MB

	显卡

	显示芯片
	R5-235

	显存容量
	独立1GB

	内存

	容量
	4GB

	速度
	DDR3

	插槽数量
	2个

	最大支持容量
	16GB

	硬盘

	容量
	1TB

	类型
	SATA 串行

	光驱

	类型
	DVD刻录

	显示器

	尺寸
	20英寸

	宽屏
	是

	分辨率
	1600*900

	输入设备

	鼠标
	有线鼠标

	键盘
	有线键盘

	前(侧)面接口

	USB
	2

	音频接口
	2

	后面接口

	COM
	1

	视频接口
	VGA接口

	音频接口
	1

	USB
	4

	RJ45
	1

	扩展性

	PCI槽(空闲/总数)
	2/2

	PCI-E
	1/1

	规格

	电源功率
	180W

	尺寸
	375.3*160*422.5

	重量
	9.58KG

	服务

	服务
	三年有限保修及上门


10. 视频电源、网络防雷器：

大华提供相应设备

防雷器的指标：
标称放电电流：25KA（8/20uS）           最大放电电流：35KA

最大连续运行电压：275V                 保护水平：≤1300V

响应时间：≤20nS                       负载功率：≤1500W

漏电流：  ≤0.1mA（AC220V）

11、传输线路：

视频信号的传输必须满足各项传输技术指标：控制信号的传输使用屏蔽线，并根据不同控制信号的要求选择相应的屏蔽线型号。所有前端设备布线须在安防控制室配线架上跳线。原有模拟设备视频信号的传输选用专用75-5或75-7同轴视频电缆，其衰减特性不应大于5.5MHz时1.9db/100m、30MHz时3.7db/100m。

所有线缆的敷设应符合现行的施工规范，其中视频信号电缆从主控机房配线架到末端摄像机，不管传输距离多远，必须一缆到底，中间不允许有接头,线路过长考虑使用光纤架设方式。线管与线缆的敷设应符合电气施工规范的要求，新增线路全部采用超五类屏蔽双绞网线。配套监控系统的各种接头及安装附件。视频电缆的终端接头必须采用专用的视频信号连结器。

12、监控立杆

对于围墙附近的监控点为了设备的安全以及获得有效的监视视野我们采用立杆架设高速摄像机设备。其他区域监控点可以就近寻找有利位置固定在墙壁上面。

社会治安视频监控高清卡口系统升级扩容

本次升级扩容的前端数据采集子系统要求为嵌入式一体化高清卡口系统整体解决方案，检测模式为线圈+视频辅助检测方式。前端数据采集子系统要对经过的所有车辆的综合信息进行采集，包括车辆特征照片、车牌号码与颜色、车身颜色、前排司乘人员面部特征等。并完成图片信息识别、车辆速度检测、超速判别、数据缓存以及通过网络向中心管理平台传送数据等功能。该部分系统要由500万像素嵌入式高清一体化摄像机、200万像素高清网络智能球机、LED频闪灯、闪光灯、车辆检测器、智能交通终端管理设备、以太网交换机、光传输设备等组成。

本次治安卡口网络传输采取专用光纤与租用传输线路相结合的方式，即：城区跨湖桥南端卡口（包括四个高清监控枪机）架设专用光纤线路到某市社会治安视频监控机房，并预留1KM的光纤长度备用；寺沙线高速立交桥南、罗长公路长滩廖台段、文马线石牌段、北流线218省道丰乐覃庙路段四处传输线路，由我方协商电信架设光纤线路到某市社会治安视频监控机房，并付第一年光纤传输租费。

本次治安卡口电力接入方式是由甲方协调电力部门指定电力接入点后，我方建设接入。

500W（512GVRB3A）线圈视频切换型卡口系统介绍

系统的前端设采用大华智能交通高清摄像机DH-ITC523GVRB3A
512GVRB3A线圈视频切换型卡口系统的前端设备组成(单个卡口设备数量)

如表1所示：
	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	智能交通高清摄像机
	DH-ITC523GVRB3A
	1

	2
	高清球机
	DH-SD-65A220-HNI
	

	3
	高清镜头
	OPT-43C22M-MP
	1

	4
	信号检测器
	DH-ITASD-012B
	1

	5
	车辆检测器
	DH-ITACD-004B
	N

	6
	LED补光灯
	DH-ITALE-080BA
	N

	7
	闪光灯
	DJC-300BK（根据实际车道数）
	N

	8
	智能交通终端管理设备
	DH-ITSE0804-GN5B-D
	1


表1  系统的前端设备清单

前端设备组网构架

前端设备组网构架如图1所示：
[image: image2.jpg]



图1  系统组网构架图示

512GVRB3A线圈视频切换型卡口系统由：
摄像单元：512GVRB3A高清摄像机、高清球机、高清镜头；
信号检测单元：DH-ITASD-012B信号检测器、DH-ITACD-004B车检器、环形线圈；
补光单元：DH-ITALE-070AA（TF）频闪灯、DJC-300BK闪光灯；
存储单元：DH-ITSE0200-GN3A-A智能交通终端管理设备（图片及视频存储）；
安装辅助设备：防护罩、支架、立杆、机柜；
系统保护设备：空开、防雷器、漏电保护器、网络防雷设备；
通讯辅助设备：交换机、光纤收发器以及相关线缆组成。
相关卡口设备选择

钟祥城区寺沙线高速立交桥南、罗长公路长滩廖台段、文马线石牌段、北流线218省道丰乐覃庙路段四处治安高清卡口系统相关技术参数、技术资料如下：

智能交通高清摄像机采用

大华DH-ITC512-CVRB3A

产品技术参数如表2所示：

	型号
	DH-ITC523-GVRB3A

	基本参数
	有效像素
	500万，2592(H)×2048(V)

	
	传感器类型及尺寸
	逐行扫描CCD，对角线长度：1英寸（16.06mm），靶面尺寸：12.85mm(H)×9.64mm(V)

	
	传感器像素尺寸
	5.5 µm (H) × 5.5 µm (V) 

	
	动态范围
	64dB

	
	高清图像压缩方式 
	JPEG

	
	高清视频格式
	标准H.264 high profile 5.0

	
	高清图像分辨率
	2592*2112

	
	高清视频分辨率
	2592*2048

	
	高清视频帧率
	25fps

	
	摄像机快门速度 
	 1/25~1/100000

	图像预处理（ISP）
	Smear抑制
	支持

	
	多通道融合
	支持

	
	边缘增强
	支持

	
	坏点校正
	支持

	
	自动降噪
	支持（3D降噪）

	
	自动曝光（AE）
	支持（全自动/自定义区间自动/自定义）

	
	自动白平衡（AWB）
	支持（全自动/色温区间自动/自定义色温）

	
	全息双快门
	支持（图片和视频所有ISP参数）

	
	日夜模式切换
	支持（图片和视频所有ISP参数）

	接口类型
	线圈I/O输入接口
	6路，光耦输入（开关量）

	
	报警输入接口
	1路，光耦输入（开关量）

	
	报警输出接口
	1路，继电器输出

	
	雨刷控制输出接口
	1路，继电器输出

	
	外部频率源同步输入接口
	1个(选择外同步选项自动生效)

	
	LED频闪灯同步输出接口
	1个，频率可设置

	
	闪光灯同步输出接口
	5个，光耦信号输出

	
	视频信号接口
	CVBS接口或HD-SDI接口1个（特殊功能版本支持）

	
	网络通讯接口
	100/1000M以太网接口1个

	
	数据通讯接口 
	调试串口（RS232）1个，雷达串口（RS232）3个，车检器/信号检测器接口（RS485) 1个

	
	自动光圈接口 
	支持（DC自动）

	
	镜头接口类型 
	C接口

	触发方式
	线圈触发（I/O）
	支持

	
	线圈触发（RS485）
	支持

	
	雷达触发（RS232）
	支持

	
	视频检测触发
	支持

	特殊功能
	车牌识别功能
	支持

	
	卡口业务功能
	支持

	
	电警业务功能
	/

	
	SD卡存储功能
	支持

	
	远程控制功能
	可通过Web方式远程配置、控制

	
	OSD信息叠加功能
	支持，图片除时间与地点（通道地址）信息外，还具备车道信息（车道号/方向）、号牌信息（号牌及颜色）、车辆信息（车速、车长、车身颜色及车辆类型）、违章信息（违章事件名称及违法代码）等

	
	图像防篡改功能
	支持，视频/图片均具备水印及校验功能

	工作环境
	工作电压 
	AC24V

	
	外部电源同步
	支持（同步相位支持微调）

	
	外部频率源同步
	支持（同步相位支持微调）

	
	平均功耗 
	<15W（不含适配器）

	
	温湿度
	工作温度-30℃~+70℃，工作湿度10%~90%

	
	规格尺寸
	176mm × 90mm × 85mm

	
	重 量
	1.3Kg


表2. 摄像机参数表

200万像素6寸高清网络高速智能跟踪球采用

大华DH-SD-65A220-HNI，具体参数如下：

	参数/型号
	DH-SD-65A220-HNI

	图像传感器
	SONY 1/2.8"CMOS

	总像素
	约300万像素

	水平解析度
	≥1000TVL

	视频制式
	1920*1080(25fps)，1280*720(50fps)，1920*1080(30fps)，1280*720(60fps)

	最低照度
	彩色：0.05Lux/F1.6

	
	黑白：0.005Lux/F1.6

	增益控制
	自动/手动

	3D降噪
	支持

	2D降噪
	支持 

	信噪比
	大于55dB

	白平衡
	自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯

	特色功能
	电子透雾、FD三维定位、时域空域3D降噪、MAC白名单

	电子快门
	1/3~1/10,000s

	背光补偿
	开/关

	宽动态
	128倍

	强光抑制
	支持

	数字变倍
	16x（最大320x）

	日夜模式
	自动ICR滤光片彩转黑

	镜头
	　

	聚焦模式
	自动/半自动/手动

	焦距
	4.7mm - 94.0mm

	变倍速度
	大约3s

	视场角
	水平：55.4°（近焦）- 2.8°（远焦）

	近摄距
	100mm ~1000mm（近焦到远焦）

	光学变倍
	20倍

	光圈值
	F1.6 - F3.5

	功能

	水平范围
	0°～360°连续旋转

	垂直范围
	 -2°～90° 自动翻转180°后连续监视

	键控速度
	水平：0.1°～300°/秒

	
	垂直：0.1°～250°/秒

	调用预置点速度
	水平：400°/秒

	
	垂直：300°/秒

	预置点
	256个

	自动巡航
	8条, 每条可添加32个预置点

	自动巡迹
	5条

	自动线扫
	支持5条自动线扫

	断电记忆
	支持

	隐私遮挡
	最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面

	空闲动作
	预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 

	定时任务
	预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 

	方位角信息显示
	开/关

	预置点视频冻结
	支持

	云台功能
	支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能

	视频压缩
	H.264HighProfile/H.264MainProfile/M-JPEG

	图像分辨率
	主码流（1920*1080、1280*720） 辅码流（D1、CIF）

	音频压缩
	G.711a/G.711mu/PCM

	语音对讲
	支持

	网络协议
	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE，onvif，CGI，GBT28181

	三码流
	支持

	ROI
	支持

	多码流
	支持

	SD卡
	手动录像 / 报警录像;支持SD/ SDHC卡（最大支持64G）

	OSD
	支持

	时间显示
	支持，如：星期，日期

	应用编程接口
	支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入

	浏览器
	支持IE7、IE8、IE9,Chrome8+,Firefox3.5+,Safari5+浏览器

	同时预览用户数
	最多20路（总带宽64M）

	安全模式
	授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制

	用户管理
	最多32个用户，多级用户权限管理，分3级:管理员、操作员和只能浏览

	故障检测
	网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测，存储卡状态检测,存储空间检测

	智能跟踪功能
	支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持拌线入侵、区域入侵、电子围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、违章停车、异常移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤

	输入/输出
	

	模拟接口
	1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头

	网络接口
	内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据                                 

	报警输入
	7 路开关量输入(0-5vDC)

	报警输出
	2 路，支持报警联动

	报警联动
	预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图

	音频输入
	LINE 输入，音频峰值:2.8Vp-p，输入阻抗:10KΩ

	音频输出
	耳机输出，输出阻抗:32Ω

	SD卡接口
	内置SD 卡插槽，支持TF卡（最大支持64G），可支持手动录像/报警录像

	一般规范
	　

	电源
	AC24V/3A ±15%

	功耗
	18W（不带加热）/30W（带加热）

	工作环境
	温度-40~70℃； 湿度＜95% 

	防护等级
	IP66，TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5  4级标准

	安装方式
	多种安装方式可选根据应用环境进行选择

	产品尺寸
	Φ211.9(mm)×322.1(mm)

	重量
	5Kg

	选配支架
	PFB300W(壁装,臂长210mm);PFB301C(吊装,无延长杆);


高清镜头 采用OPT-43C22M-MP
产品技术参数如表3所示：
	DH-OPT-43C22M-MP

	焦距(mm)
	22

	接口
	C

	规格（"）
	4/3"

	视场角°
	55.5°*45.5°*34.5°


表3 镜头参数表

智能终端管理设备采用
大华 DH-ITSE0804-GN5B-D

产品技术技术参数如表4所示：
	型号
	DH-ITSE0804-GN5B-D

	系统参数
	系统资源
	   可接入12路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）、4路标清BNC接口模拟摄像机

	
	
	   最大支持64Mbps码流接入，64Mbps码流转发

	
	操作系统
	嵌入式Linux实时操作系统

	
	操作界面
	WEB方式、VGA/HDMI显示

	音频参数
	音频输入
	1路

	
	音频输出
	1路

	视频参数
	视频输入
	12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入

	报警参数
	报警输入
	4路

	
	报警输出
	4路，继电器输出

	接口
	硬盘接口
	最大支持4个SATA接口硬盘

	
	LCD显示屏
	用于显示和设置时间、设备信息等

	
	eSATA接口
	1个

	
	RS232串口
	2个，其中1个用于调试串口数据

	
	RS485接口
	4个

	
	USB接口
	2个

	
	显示输出接口
	1个VGA，1个HDMI

	
	网络接口
	   8个RJ45 10M/100M自适应以太网口

	
	
	   2个RJ45 1000M接口，其中一个为1000M可光电转换SFP接口

	
	电源输出
	DC12V输出，最大功率5W 

	
	电源开关
	1个电源开关，位于后面板上

	
	指示灯
	   1个电源/加热状态指示灯

	
	
	   1个报警状态指示灯

	
	
	   1个网络状态指示灯

	
	
	   1个硬盘状态指示灯

	特殊功能
	图片合成
	支持违章图片合成功能

	
	断网续传
	当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台

	
	黑白名单
	支持

	
	数据防删改功能
	录像、图片文件无法直接删除

	
	车辆查询
	支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询

	常规参数
	供电
	DC 12V

	
	功耗
	＜20W（不含硬盘），＜30W（含1个硬盘）

	
	工作温度
	-30℃～+70℃

	
	使用湿度
	20～90％RH

	
	大气压
	86k Pa～106k Pa

	
	尺寸
	355.0 mm×250.0 mm×112.0 mm

	
	重量
	9kg

	
	安装方式
	机架安装，台式安装


表4 智能终端管理设备参数表

车检器采用 

大华DH-ITACD-004B
产品技术参数如表5所示：

	        型号
参数
	DH-ITACD-004B

	主处理器
	ATMEL公司ATMEGA系列高性能MCU

	协处理器
	ALTERA公司MAXII系列高性能CPLD

	车辆检测
	车辆行驶经过线圈区域时检测车辆的通行过程，支持最多4个线圈同时检测。

	参数设置
	可通过拨位开关，对车辆检测器各种工作参数进行设置。

	状态显示
	可通过指示灯，对车辆检测器各种工作参数进行状态显示。

	通讯接口
	RS485接口1个、RS232接口1个(同一时间只能使用其中一个)

	触发信号输出
	每路线圈检测对应一路信号输出。输出信号高低电平和触点方式可选。用户还可选择用RS485/RS232的通讯方式来输出触发信号

	故障信号输出
	当线圈出现故障或开路等问题时，设备会输出故障信号

	线圈输入
	可同时外接4路线圈输入

	指示灯
	电源指示灯、每一路线圈对应有检测指示灯各1个和故障灯各一个

	拨位开关
	八位拨位开关3个、2位拨位开关1个

	捕获率
	≥99.9%

	自动调谐
	车检器支持自动调谐功能

	基频自动刷新
	在未有车辆通过线圈时，车检器能够自动刷新基频。自动补偿气候的影响，最大每小时40℃。即环境温度不能瞬变，应在每小时40℃以内。

	响应时间
	响应时间<20ms

	振荡频率
	振荡频率可以进行调节，内部支持高、中高、中低和低4种状态切换选择。

	灵敏度可调
	每个通道的灵敏度可以分别进行调节，八级可调

	存在时间可调
	每个通道的存在时间可以分别进行调节，两级可调

	按键
	复位按键1个

	电源输入
	DC12V±10%、具有过压、过流、反接保护，能够安全稳定的为设备供电

	接口保护
	对应输出接口均具有过流过压保护功能

	功耗
	<2W

	工作环境
	工作温度-30℃~+70℃，工作湿度10%~90%

	外形尺寸
	欧标结构，205.6mm*148mm*38mm

	整机重量
	<1Kg

	AB逻辑功能
	支持AB逻辑检测功能


表5 004B型车检器技术参数表

LED补光灯采用
大华 DH-ITALE-080BA
技术参数如表6所示：

	         型号
参数
	DH-ITALE-080BA

	主处理器
	ATMEL AVR系列高性能MCU

	用户接口
	RS485串口

	LED灯珠
	20颗Cree高亮LED

	光照角度
	25度

	日夜功能
	支持环境亮度检测，低照度下自动开启

	同步接口
	1路抓拍触发输入，1路频闪触发输入，1路频闪同步输出（开关量）

	视频补光同步
	支持视频同步补光功能

	抓拍补光同步
	支持抓拍同步补光功能

	RS485接口
	1路，支持PC或相机连接

	参数配置
	支持内部参数设置，如频闪模式、持续时间、延时等

	频闪亮度调节
	支持亮度可调，1～20档可调，20档最亮

	频闪频率
	支持频闪频率50、60、75、90、100、120Hz

	环境亮度
	支持环境亮度阀值可调，1～6档可调，6档最低

	响应时间
	≤90us

	光照度（勒克斯）
	20米光照度达到60 lx

	最佳照射距离
	18～23米

	在线升级
	支持RS485串口软件升级

	供电
	支持市电AC176～264V供电

	功耗
	频闪≤50W  爆闪≤90W 实际功耗和频闪亮度及控制方式相关

	工作环境
	工作温度-30℃~+70℃，工作湿度10%~95%

	外形尺寸
	249.6mm*210mm*109mm

	整机重量
	6Kg

	安装方式
	支持多种安装方式（护罩、支架选配）


表6 DH-ITALE-080BA技术参数表

本次治安卡口建设任务中要有在钟祥城区跨湖桥南端卡口处增设对人行道的视频监控全覆盖的要求，为此城区跨湖桥南端卡口处要架设2组背靠背高清枪机，并要对所摄范围进行补光，所摄范围一是封闭上下桥面的人行道，二是封闭桥头左右二个叉口，并接入社会治安视频监控平台中，相关的技术参数、技术资料如下：

高清300万实时宽动态枪型网络摄像机
采用
大华DH-IPC-HF8301E


	     型号参数
	DH-IPC-HF8301E

	主处理器
	TI高性能智能DSP

	图像传感器
	1/3英寸CMOS

	像素数
	2048*1536

	日夜功能
	支持IR-CUT电磁式切换

	自动光圈
	DC驱动

	镜头参数
	C/CS接口，镜头可选

	照度
	0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0.001/F1.2（黑白模式）

	信噪比
	52dB以上

	增益控制
	手动/自动

	白平衡
	手动/自动

	数字降噪
	支持3D降噪

	动态范围
	120dB宽动态

	电子快门
	手动/自动（区间可调，1/3~1/100000）

	智能聚焦
	支持自动后调焦（ABF）

	视频压缩标准
	H264/H264H/H264B/MJPEG

	视频帧率
	主码流MAX(2048*1536@25fps)，辅码流MAX(704*576@25fps)，第三码流MAX（1920*1080@25fps）

	图像设置
	支持走廊模式

	智能侦测
	拌线/区域入侵，物品遗留/消失，场景变更，虚焦侦测

	人脸侦测
	侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判断结果联动

	音频侦测
	检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒等功能

	视频码率
	16k~32Mbps码率可调，也可自定义

	视频接口
	1路复合模拟视频输出，BNC（1.0Vp-p，75Ω）

	音频压缩标准
	G.711a/G.711Mu

	音频码率
	64kbps/128kbps

	音频输入
	1路 3.5mm JACK LINE IN / 内置MIC IN

	音频输出
	1路 3.5mm JACK LINE OUT

	报警接口
	2路输入，1路输出（开关量）

	有线网络
	1路100M/1000M以太网，RJ45接口   注：网口设备

	网络协议
	HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP

	接入协议
	标配ONVIF，GB28181

	本地存储
	支持 Micro SD，最大64G SDXC卡存储

	RS485接口
	1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议

	供电
	支持AC24V/DC12V/POE供电

	功耗
	最大10W(ABF与ICR开启)

	工作环境
	 -30℃~+60℃，工作湿度≤95%

	外形尺寸
	74.1*65.5*135.4

	整机重量
	300g

	安装方式
	支持多种安装方式


NVR(网络硬盘录像机)采用

大华 DH-NVR6000

	型号
	NVR6000系列

	系统架构
	电信级控制器架构

	主处理器
	工业级X86多核处理器

	硬件结构
	电源、风扇、硬盘支持热插拔操作，主板模块化设计

	操作系统
	嵌入式Linux实时操作系统

	视频输入
	128路设备：接入384M，转发384M,存储384M,回放64M

	视频格式
	H.264/MPEG4/MJPEG

	图像质量
	8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P

	音频输入
	IPC复合音频输入

	音频格式
	G711A，MpegLayerII

	视频输出
	1路VGA输出
6路HDMI输出(不带Netra 卡的设置仅支持2路HDMI输出)
前面板液晶屏输出（不带液晶设备无液晶屏输出）
支持VGA/HDMI/前面板液晶屏（不带液晶设备无此液晶屏项）视频同时输出

	音频输出
	1路，与语音对讲输出复合

	语音对讲
	1路语音对讲输入

	画面分割
	第一屏（即VGA和前面板屏复用通道）1、4、8、9、16、25、36、64画面分屏，其余4分屏

	多路回放
	16路D1或16路720P或8路1080P同时回放；

	录像方式
	自动录像、手动录像、定时录像、动检录像、报警录像

	报警输入
	16路报警输入(通过设置常开或常闭开关，可选择报警产生类型)

	报警输出
	8路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口

	操作界面
	远程WEB、本地GUI

	录像保存
	本机硬盘、网络等

	备份方式
	支持硬盘、U盘备份

	网络协议
	IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF

	硬盘
	16个内置SATA接口，最大单盘容量4TB，支持RAID0、1、5，支持热备盘

	SAS扩展
	支持2个SAS接口直连扩展柜（需另配SAS扩展卡）

	USB接口
	4个外置USB 2.0接口，两个前置，两个后置

	网络接口
	4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡、冗余、多址接入

	串行接口
	1个RS-232、1个 RS-485标准串行接口

	电源
	100-240V 47-63Hz 3-6A ，DH-NVR60xxDR支持1+1冗余电源

	功耗
	10W~200W（含硬盘）

	工作温度
	0℃～+50℃

	工作湿度
	10%~80%（非凝露）

	储存环境温度
	-20℃~70℃

	储存环境湿度
	5%~90%（非凝露）

	工作海拔
	-60m~3000m

	尺寸
	529.4mm*485（带耳挂）mm*133.2mm（长*宽*高）（3U机箱）

	重量
	20Kg（不含外包装，不含硬盘）

	安装方式
	机架安装，台式安装


相关辅助设备介绍如下：

DH-ITABX-018BA防护罩如右图所示：
视窗面积：102(W)×89(H)

[image: image6.png]


防护等级：IP66

材料：铝合金 /视窗：透明玻璃，可选光学玻璃

内容最大尺寸：280（L）×125（W）×104（H）

可选附件：加热器、风扇、遮阳罩、雨刷器、光学玻璃

重量：5.0Kg/5.5Kg

建议使用支架：WS2790图1.4.12防护罩外形图
[image: image7.png]


WS2790支架如右图所示：
材料：压铸铝

安装方式：壁装

承重：20kg

适用范围：Y4500、Y4700、Y4800系列防护罩

重量：1.1kg

支架长度：120×103×85mm图1.4-11 2790支架外形图

空开、防雷
推荐使用正泰空气开关（＞30A）、DXH06-F防雷器。

交换进，光纤收发器
交换机要求使用工业级，光纤收发器推荐使用HF-500系类光纤收发器
户外配电箱


内置空气开关、防雷器、交换机、红绿灯转换器、光纤收发器、信号检测器、插座和光纤熔接盒等。要求保护等级为IP54,内置温控器和风扇。

立杆
固定摄像机、闪光灯、频闪灯用，具体尺寸根据施工现场确定。要求抗台风12级，抗地震6级。
系统监控两车道安装方案

两车道安装方案图示

系统两车道安装方案如图1所示

图1监控两车道安装方案图

两车道安装方案说明

系统监控两车道安装方案如下：
主机距离抓拍线圈（或视频检测虚拟检测线）23米；
补光灯与主机采用同杆方式安装；
频闪灯采用直打补光方式，ＬＥＤ安装在车道正上方。距离主机最近的LED灯不小于2米安装距离，安装方式参考图1；
闪光灯采用侧打方式补光，安装位置参考图1，安装位置应距离补光位置（车道正中间）4米以上。
使用computar25mm定焦镜头。

系统监控三车道安装方案

三车道安装方案图示

系统三车道安装方案如2图所示：
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图2三车道安装方案

三车道安装方案说明
系统监控三车道安装方案如下:

主机距离抓拍线圈（或视频检测虚拟线圈）21米；
补光灯与主机采用同杆方式安装；
频闪灯采用直打补光方式，ＬＥＤ安装在分割线上方。距离主机最近的LED灯不小于2米安装距离；
闪光灯采用侧打方式补光，安装位置参考图2，安装位置应距离补光位置（车道正中间）4米以上；
使用computar16mm定焦镜头。
系统线圈切割方案

环形线圈设计图示

环形（地感）线圈设计如下图所示：
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环形线圈设计尺寸说明

线圈切割尺寸要求如下：
线圈宽度：覆盖车道65%~70%；
线圈长度（车辆行驶方向）：0.8米；
线圈边线距离车道分割线：0.3~0.5米；
线圈1与线圈2中心距：4米。

环形线圈匝数要求
500W卡口系统使用DH-ITACD-004B车检器，该型号车检器支持对20~1500uh范围的原始电感检测，在卡口系统施工时：线圈环绕5匝，若车道（宽度）较窄（＜3.75米），可适当增加线圈匝数。

线圈馈线使用要求

线圈的原始电感和馈线的原始电感比必须控制在4/3内，若馈线的原始电感大于线圈的原始电感，线圈上有车辆过车产生的电感变化车检器无法检测到。500W卡口系统推荐使用DH-ITACD-004B车检器，线圈匝数推荐5匝。因此，馈线的长度建议在300米以内。
500W线圈视频切换型卡口系统接线布线

500W线圈视频切换型卡口系统的系统整体布线如下图所示：
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系统布线总图说明：
车检卡内嵌在012B信号检测器上，环形线圈接入信号检测器线圈输入端口，车检器进行路段车辆信息检测；信号检测器将抓拍信号通过RS485发送给像机；像机的曝闪信号输出给信号检测器，信号检测器根据车检器输入的车辆抓拍信号关联信号检测器曝闪信号端口，实现闪光灯分路功能；曝闪灯的曝闪触发线接在信号检测器曝闪输出端口上；LED频闪灯的频闪同步信号采用级联方式，由像机输出接入LED灯1的输入端，再由LED灯1的级联信号输出端接入LED灯2的输入端……。
环形线圈施工工艺
线圈和馈线是最重要又易损坏的部分，必须给予足够的重视！
开槽前应检查路面是否坚固，如遇线圈切割点有路面松动、损坏等受破坏情况，应将线圈切割位置做适当的位移。按照系统总体技术条件要求选定线圈埋设的位置后，在埋设点上方画上线圈开槽几何尺寸图片，然后用开槽机按图施工。

开槽顺序
应切割距离路边最远的线圈槽和引线槽，这样可避免导线的交叉，减少导线接头。
开槽几何尺寸
环形线圈槽及导线的剖面，槽深50mm-80mm，槽宽4-8mm左右。在钢筋混凝土车道上埋设线圈时既要保证一定的深度，又要与钢筋保持一定的距离（不小于50厘米），开槽时尽可能两者兼顾。为避免下线时因拐角弯度过小而损坏导线，在槽的拐角处切45o斜角，对线圈线缆起保护作用。
槽内清理

开槽后要对槽内进行清理，使槽内无硬渣，槽底平整，保持干燥，必须用空压机吹槽。

槽内下线

用FVN1.5平方毫米聚氯乙烯绝缘尼龙护套线，在路边窨井中预留成1.5米后再引至槽边，在线圈切槽内按顺时针绕圈，再将另一端引到路边窨井。从环形线圈到窨井的馈线部分，两线应相互对绞，要求每米不＜20绞。导线下槽后用钝物将其压实（不准用尖锐利器捣压），最后在井窖中将导线抽头标上记号。

填槽及浇筑
填槽时：须确保线槽和电缆洁净、干燥，并测量线圈无短路现象才可封槽；
浇筑时：先用冷浇筑法，使用环氧树脂使槽内数匝线圈互相粘合保证可靠性；待环氧树脂凝固后，再用热浇筑法，把沥清混合物填入槽内。浇注时要注意沥清温度不能过高（一般80℃左右），且要灌实、不能有气泡，以免影响电参数。

环形线圈的测试

采用如下方法对已埋设的线圈进行测试，确认线圈是否正常：
埋设好的线圈（5匝）首先用三用表测其直流电阻在1—2Ω之间，如果短路或断路须重新埋设；
埋设好的环形线圈都应用500V直流高阻表测试其对地的电阻，在500V直流电压下其绝缘电阻应≥10MΩ。
线圈和馈线的连接以及接头处理

环形线圈和馈线连接点须焊接！
环形线圈和馈线连接点建议采用TL—JTK—BV5长形全绝缘（黄色）中间接头，用LY—2026（1305）压接钳（钳口颜色：黄色）压接，接好后两股接头用防水橡胶带紧裹数匝，并在表面涂上环氧树脂固化，馈线的屏蔽必须可靠接大地。
项目实施计划

项目实施

组织结构

根据本项目的情况，我方将采用重要工程项目指挥部和现场项目指挥部两级管理方式，以确保工程圆满完成。
重要工程项目指挥部是项目的最高负责部门，全力支持现场项目经理部的工作，统一调配我方内部的各种资源，协调各部门的行动，建立快速反应和紧急处理机制，保障工程圆满完成，指挥部由副总经理、总工程师、工程部经理和商务、法律负责人组成。
现场项目经理部负责工程的具体实施和协调现场各方的关系，项目经理由工程部经理担任，项目部成员包括设备和材料负责人、各系统专业施工负责人、质量监督负责人、安全负责人及现场工程师等。
人员安排
工程总负责：代表公司履行本工程合同，是工程的总协调、管理和责任人，负责人员、资源的调配、有关政策制定、审核批准工程预算、召集会议和签署重要商务及工程文件。
总工程师：作为本工程的技术顾问，对工程实施中的重大问题进行决策，总体掌握工程进度和质量情况，解决工程中各种疑难问题。
商务及法律主任：负责合同条款的法律咨询并审定，处理可能的纠纷和办理有关工地人员、财产和合同的保险，负责项目的商务联络。
项目保障部：负责整个项目的资源保障工作，具体包括：工程物料采购供应，后勤保障，员工培训和福利，投诉和紧急事件处理，本工程项目培训计划执行，售后服务计划保障。
现场项目经理：本工程采用项目经理负责制，项目经理有绝对权力调配本工程现场人力、物力、财力和优先使用公司其他工程范畴的资源，保证工程保质保量按时完成。
各系统施工负责人：根据施工进度的要求，负责各分系统工程的施工组织和实施，保证本系统工程顺利完成，配合其他系统进行调试，向项目经理负责。
项目技术组：由我方现场技术工程师和厂商技术支持人员组成，负责按照施工进度计划及时提供系统设计说明、系统图和施工图，并积极配合建设单位解决处理施工过程中的配置调整变更等技术问题，在施工过程中负责检查施工质量是否符合设计要求和相关国家、地方标准，并负责系统接线、测试、竣工开通和图纸文档资料的工作。
现场其他人员：包括施工班组长，技术工人，安全员，材料员，仓库管理员等。负责工程的具体实施，在管理人员的领导和技术支持下，保质保量完成施工任务，并配合相关人员完成各类签证和报表等文档资料工作。

安装调试
（1）施工准备阶段
施工队伍进入现场后，我方将召集负责施工的技术人员认真阅读施工图，熟悉图纸的内容和要求，把疑难问题整理出来，把图纸中存在的问题等记录下来，在设计交底和图纸会审时解决。
图纸会审由建设单位牵头，会同设计院和监理单位，其他机电安装单位一起进行，我方参加人员为总工程师、项目经理、技术组及现场工程师，会审要根据工程的性质、图纸内容等有步骤的进行。会审结果要形成会议纪要，由参加各方共同签字，并分发下去，作为施工图的补充技术文件。
（2）线管线槽安装阶段
根据各系统平面管线敷设图进行，先敷设金属线槽，然后走金属线管，具体施工根据规范进行，做到美观整齐，等放完线后再盖上盖板。
（3）线缆布放阶段
根据图纸要求分系统进行，首先要在图纸上标明线缆号码，再编写线缆布放表，根据线缆布放表进行，线缆两头均要做好号码标记，不同系统的线缆要用塑料扎带分开，布放由人工进行。
（4）设备安装阶段
在管线全部完成，并经测试无误后，管线部分经验收合格后，就可进行设备的安装。在安装过程中，严格按照设计图纸和说明书的要求进行，对于需其他施工队伍配合的地方，应要求对方提交相应的接线图或连接件的规格，并能现场配合。
（5）调试阶段
对于本项目工程，调试是十分关键的环节，尤其是软件的调试相当重要，我方将安排资深软件工程师专门负责调试工作，其实施过程为：系统软件和硬件在进场前调试，控制设备安装前单体调试，安装完毕后各分系统调试，整个系统联调，试运行。

实施步骤

本项目工程的特点是工程量大，技术含量高，需要实现功能比较多，报警系统和监控系统要有机结合。本系统除了设备安装外，关键任务是软件的编制和调试运行，所以很多工作量不在工地现场完成，只有等系统设备安装到一定阶段，才能进场调测和总体调试，因而调试工期可能较长。

1、进场之前准备一下工具：

测试仪器

	设备名称
	型号规格
	性能指针
	生产厂家

	数字万用表
	HZ1942
	测量范围:
1μV~1000V(直流电压表)
10μV~750V(交流电压表)
10μA~1A(直流电流表)
10μA~1A(交流电流表)
10 mΩ~10 MΩ(电阻表)
频率范围:
5Hz~50KHz(交流电压表)
45Hz~5KHz(交流电压表)
	北京瑞普电子仪器厂

	数字直流电压表
	PZ67
	量限(V):0~0.1~1~10~100~1000
准确度等级:0.005
分辨率(μV):1
直流电压测量范围:100μV~1000V
	天水长城电工仪表厂

	数字绝缘电阻表
	PC40
	测量范围(MΩ):0~2000

测试电压(V):500/1000
31/2位数字显示
	上海第六电表厂

	信号发生器
	GFG-8016G
	输出频率:1Hz~1MHz
最大输出幅度:
正弦波3.67V;
方波5.17V
	GW

	电阻箱
	ZX32
	精度等级:0.05级

额定功率:0.25瓦

总电阻:9999.99Ω

最小步级:0.01Ω
	沪光科学仪器厂

	脉冲信号发生器
	PG100
	振荡频率: 1Hz~10MHz
/1~7级可调

脉冲输出:0~+5V可调(负载50Ω)
0~10V可调(开放状态时)

	台湾洪昌

	双踪示波器
	V522
	频带宽度:0~50MHz
输入灵敏度:1mv/双信道
	日本日立

	视频信号发生器
	LCG412D
	
	日本利达

	监视器
	AD912
	水平分辨率:大于800线

灰度等级:大于10级

图像重显率:100%
视频输入:0.5~2.0Vp-p
         HiZ/75Ω 可转换
	美国AD


安装工具

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额地功率（KV）
	生产

能力
	备注

	1
	单模光纤测试适配器
	OMNIFiber MM
	2
	美国
	2005
	
	多模光纤测试
	

	2
	藤仓光纤熔接机
	FSM-40
	1
	日本
	2005
	
	光纤熔接
	

	3
	标签打印机
	TLS2200
	2
	美国
	2005
	
	电缆标签打印
	

	4
	钳形电流表
	DT266 /2000.7
	5
	漳州
	2005
	
	
	

	5
	数字万用表
	FLUKE F112
	5
	美国
	2005
	
	
	

	6
	光纤跳线工具
	VF-45 /2000.1
	2
	美国
	2005
	
	
	

	7
	场强仪
	PD-200M
	2
	深圳
	2005
	
	视频信号、频道测试
	

	8
	钉枪
	BEXF30 /1998.11
	5
	台湾
	2005
	
	
	

	9
	对讲机
	MOTORLA/2000.6
	6
	天津
	2005
	
	
	

	10
	电焊机
	160\200\250A /1999.12
	1
	上海
	2005
	
	
	

	11
	接地电阻测试仪
	ZC298-1 /2001.7
	5
	上海
	2005
	
	
	

	12
	兆欧表
	ZC25-3 /2001.6
	5
	杭州
	2005
	
	
	

	13
	万能表
	YY-360 /2000.4
	5
	德庆
	2005
	
	
	

	14
	示波器
	TDS220 /2000.3
	2
	上海
	2005
	
	
	

	15
	光纤工具
	D182737 /2000.9
	4
	美国
	2005
	
	
	

	16
	安装套件
	螺丝刀等
	3
	上海
	2005
	
	
	


2、施工图纸设计与审核

在签订合同后，我方将对设计图纸进行深化设计，根据施工现场的实际情况，会同建设单位做出详细的施工图纸，然后交甲方及监理审核，并进行图纸会审，会审通过后，再行施工。
我方将提供如下系统的深化设计后施工图纸：

视频监控系统

红外报警控制系统

具体施工图包括以下内容：
·图纸目录：工程名称，图号，图纸名称，规格，页数等。
·设计说明书：设计依据，遵循规范，管线号说明，其他需要统一说明的部分。
·材料表：材料名称，型号及规格，数量。
3、系统施工与企业各部门的协调和配合

与电力部门的协调

在工程施工过程中很多地方需要用电而且本工程施工区域广泛，会各个监控点所涉及到的部门协调就近解决电力问题

与工程部门的协调

与相关工程部门协调了解预埋光缆位置以及走向，对线缆过路管道位置等情况提供准确地图纸资料。

与信息部门的协调

因为被系统可以通过局域网内部访问任何一个监控点，所以需要信息部门提供局域网相关资料。以备我方准确的设置相关数据方便调试。

4、临时办公场所建立

建立临时办公室用来存放设备以及作为办公场地。

5、线缆铺设以及设备安装调试

施工队伍进入现场后，我方将召集负责施工的技术人员认真阅读施工图，熟悉图纸的内容和要求，把疑难问题整理出来，把图纸中存在的问题等记录下来，在设计交底和图纸会审时解决。
图纸会审由建设单位牵头，会同设计院和监理单位，其他机电安装单位一起进行，我方参加人员为总工程师、项目经理、技术组及现场工程师，会审要根据工程的性质、图纸内容等有步骤的进行。会审结果要形成会议纪要，由参加各方共同签字，并分发下去，作为施工图的补充技术文件。

    线缆在敷设前，应做外观和导通检查，并用500V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值不应小于5MΩ。

敷设线缆要合理安排，不宜交叉，敷设时防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦，固定时，松紧要适度。
在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆应分类布置，最好不要将强电线路敷设在同一线槽内。电线穿管前应清扫管路，穿线时不应损伤导线。
信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号线路，应分别采用各自的线管。
光缆敷设后，应细致检查，要求外护套完整无损，不得有压扁、扭伤、折痕和裂缝等缺陷。如出现异常，应及时检测，予以解决。如为严重缺陷或有断纤现象，应检修测试合格后才能允许使用。

光缆敷设后，要求敷设的预留长度符合设计要求，在设备端应预留5~10米，有特殊要求的场合，根据需要预留长度，光缆的曲率半径应符合规定，转弯的状态应圆顺，不得有死弯和折痕。
闭路监控设备是比较精密的光学电子设备，必须在土建、装修工程结束后，各专业设备安装基本完毕，在安全、整洁的环境中方可安装摄像机。其安装要点如下：
安装前每个摄像机均应加电进行检测和调整，处于正常工作状态的摄像机方可安装。
从摄像机引出的电缆应留有1米的余量，以不影响摄像机的转动。不得利用电缆插头和电源插头来承载电缆的重量。

摄像机宜安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方，安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动。
摄像机镜头要避免强光直射，应避免逆光安装，摄像机方向及照明条件应进行充分的考虑和改善。
解码器宜安装在距离摄像机不远的现场，应不影响建筑的美观，若需安装在吊顶内，吊顶应有足够的承重能力，并在临近处有检修孔，以便维修。
云台安装时应按摄像监视范围来决定云台的旋转方位，其旋转死角应处在支、吊架和引线电缆的一侧，要保证支吊架安装牢固可靠，并应考虑电动云台的转动惯性，在其旋转时不应发生抖动现象。

进度安排

劳动力需用计划以及进度安排
	工种
级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	20天
	10天
	10天
	10天
	5天
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	测试技工
	
	
	4
	2
	4
	
	

	普通技工
	6
	
	
	2
	
	
	

	高级技工
	
	4
	
	2
	
	
	

	专业调试技术人员
	
	
	
	2
	2
	
	


质量保证

质量控制标准
系统工程招标书中有关的技术标准和技术要求。
深化设计的施工图纸。 
其它技术规范和技术标准
工地质量管理实行岗位责任制
项目经理－－工程质量的领导责任人。
代表公司履行对业主合约的责任。
领导制订施工计划，审定各种施工方案和质量标准，并负责督促实施。
领导控制工程质量。
工地主管－－工程质量的第一责任人。 
执行和推进工程总进度计划，统管用料，统管质量，统管安全。
编制每段工作计划，并及时调整施工方法，调整施工力量。 
组织预审图纸，提出图纸上不明确或与标书，规范有差异的地方。
主持各工程的碰头例会，及时解决施工上存在的问题。 
主持施工方案的制定及审定施工过程中的各项技术措施。
质量员－-工程质量的具体责任人
在主管的指导下，处理工程质量问题。 
参与编制施工质量保证措施。 
检查质量措施执行情况，收集整理技术资料，制定下步工序的质保措施。
对不合质量要求的，有权停止该步工序，进行整改。
陪同业主、监理、质量人员进行检查，及时矫正质量纰漏。
整理、归纳技术档案。
文秘
施工工程质量档案、资料的整理,管理档案资料
质量控制措施
（1）加强进场材料和设备的检查验收工作
工程上所用的一切材料和设备必须先送审样本或样品，经业主、设计审批认可后才能订货。进场时必须随附合格证、产地证书及验收文件。
（2）加强技术方案和施工工艺的交底工作
由工地主管，专业管理人员向施工部门技术负责人交底，明确关键性的施工技术问题和主要项目的施工工艺。施工队伍一级由施工队伍技术负责人向施工员、技术员、质检员、安全员进行图纸、施工方法、技术措施、操作要求等方面的交底。班组一级由施工员向班组工人交底。
交底时要结合具体操作部位贯彻落实各项技术要求，并指导班组明确各关键部位的质量要求，操作要点及注意事项。
（3）建立质量控制、检查、验收制度
建立施工班组自检互检制度:严格质量检查验收,施工班组完成分项工程后,必须进行自检,自检合格后,报请项目部质量检查,下道工序施工前必须对上道工序的分项工程再次进行质量检查验收。
建立隐蔽工程验收制度：预留、预埋工作完工后在浇捣混凝土前施工班组请质量员检查验收并且拍照存档 。 
建立工程质量检查验收档案管理制度:工程质量检查验收工作一定要有文字记录，填写相关的表格资料并经有关责任人签字认可，存档备案。
建立工程质量例会制度:每周五召开一次质量例会，由项目质量管理员主持，各弱电分包技术管理人员参加，分析一周来施工中有关质量问题，主要研究管线工程和设备安装工程。
（4）加强半成品、成品的保护工作:

加强隐蔽工程预埋管的保护工作，设备安装分项工程结束，清扫现场，设备箱内的杂物和垃圾，外露电线，电缆和金属软管盘整后置放在线槽内，避免装修工作时损坏已经完成的管线，同时派人每天巡视已完成安装工作的施工区域。

项目验收

系统的竣工验收应在工程安装调试完毕后，运行一段时间后，才可进行，由建设单位主持，会同设计单位和相关主管部门及施工单位一起进行，施工单位应准备好所有竣工资料。

系统的工程验收应由工程的设计、施工、建设单位和本地区的系统管理部门的代表组成验收小组，按竣工图进行。验收时应做好记录，签署验收证书，并立卷、归档。系统的工程验收应包括以下内容：
系统工程的施工质量；
系统质量的主观评价；
系统质量的客观测试；
图纸、资料的移交；
有关部位的防范措施。
在系统的工程竣工验收前，施工单位应按下列内容编制验收文件一式三份交建设单位。其中一份由建设单位签收盖章后，退还施工单位存档。
1）工程说明
2）综合系统图
3）线槽、管道布线图
4）设备配置图
5）设备连接系统图
6）设备概要说明书
7）设备器材一览表
8）主观评价表
9）客观测试表
10）施工质量验收记录
11）其它规定的有关文件和图纸

培训计划
本系统工程包含了大量的高新科技，所以系统竣工投产后，为保证综合楼能够正常、安全、可靠、高效地运行，我方将指派2到3名相关专业的技术工程师，具体负责现场指导建设单位相关人员的设备安装、测试、系统使用、维护、日常保养等技术工作。
为了充分保证弱电系统竣工投产后能够正常、安全、可靠、高效地运行，我公司将指派3名相关专业技术工程师，具体负责现场指导受训人员的设备安装、测试、系统使用、维护、日常保养等技术。
培训内容与受训人员
系统各子系统构造和基本功能介绍。
系统各子系统设备产品及相关标准介绍。
系统各子系统安装、测试及专用工具的使用、保养方法。
系统各子系统售后服务细则交底。
本项目的受训人员应具备一定的专业基础知识和技术水平，具体的人员和数量确定待工程完工前由建设单位决定。
本工程受训人员应具备一定的专业基础知识的工程师或技术人员，各系统受训人员建议为3到4名。
受训时间和地点
因本项目的安装调试工程比较繁杂，我方建议在工程实施过程中就请受训人员一道参与，进行现场培训，以便有感性的认识。在工程完工后系统运行阶段，仍需继续进行系统性的全面培训。培训的具体时间和地点届时再行确定，时间大概需两个星期。
我公司将为系统的项目领导管理人员、项目技术实施人员提供关于项目建设策略、设备、系统、应用的全面培训。
人数：每个专业1-2人；
地点：某市公安局；
时间：两星期；
培训内容包括：
系统的构成            1天
系统产品使用和维护学习     3天
系统各个子系统的管理与维护  6天

培训考试                        1天
售后服务
系统质量保修期：验收后1年。
在保修期间向建设单位免费提供对设备正常运行的所有服务及必要的材料设备。
定期派工程师到现场进行检查，每次检查和维修均写出详细的书面报告。
任何时候，接到维修通知后30分钟响应，1小时内派有经验的工程师到现场维修。
质量保修期满后，双方可协商签订维修保养合同，我方将按优惠价格为建设单位服务。
扩充升级
本系统采用两台16路全数字硬盘录像机一共可以扩展到32路摄像机，如果以后点数增加可以直接由25路扩展到32路如果还不满足需要的话可以通过增加硬盘录像机来增加路数。控制矩阵可以提供64路摄像机信号输入，有充足的冗余来满足日后系统的扩充升级。
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